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[bookmark: _Toc184200385]一、监测要求
[bookmark: _Toc184200386][bookmark: _Toc17898022]（一）监测范围
[bookmark: _Toc184200387][bookmark: _Toc17898023]根据《2024年湖北省生态环境监测方案》、《2024年全省固定污染源监测有关工作方案的通知》、《随州市2024年生态环境监测工作要点及任务清单》、《随州市重点排污单位执法监测和自行监测抽查专项行动工作方案》等3个工作方案相关要求，对《随州市2024年度环境监管重点单位名录》中的企业进行监督性监测。
（二）监测项目
[bookmark: _Toc3021][bookmark: _Toc345070794][bookmark: _Toc345071214]1.入河排污口监测
应监测pH、化学需氧量、氨氮、总磷和总氮五项基本项目，选测其他特征项目。
2.重点尾矿库监测
尾矿库尾水监测pH、化学需氧量。涉金属矿的尾矿库，属于铅、锌工业的，或锡、锑、汞工业的，或硫酸工业(硫铁矿制酸工艺)的，尾水增加监测总铜、总铅、总锌、总铬、总镍、总汞、总镉、总砷、总铊等项目，可选测铁、锰、硒、钒、钼等特征指标1-2项。
3.磷石膏库（堆场）监测
[bookmark: _Toc17898024]磷石膏尾矿库尾水要增加总磷、总铊和氟化物的监测。污水受纳水体下游断面监测指标设置与尾水监测点位相同。
4.涉重行业企业监测
按照企业《排污许可证》设置监测项目，重金属项目必测。
5.其他排污单位监测
[bookmark: _Toc184200388]按照企业《排污许可证》设置监测项目。涉废气VOCs排放企业，监测非甲烷总烃、挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯或TVOC等项目。可按照《关于加强挥发性有机物监测工作的通知》(环办监测函〔2020〕335号)，并依据已出台的VOCs国家和湖北省地方标准设置监测项目。
（三）监测时间和频次
[bookmark: _Toc17898025][bookmark: _Toc184200389]每个排污单位至少监测1次/年，监测超标的排污单位，可适当增加监测频次。
（四）评价方法和标准
[bookmark: _Toc1521][bookmark: _Toc184200390]按《排污许可证》确定评价标准。重点尾矿库尾水不外排的，不作评价;下游断面水质执行受纳水体的环境质量标准。在线设备的盲样考核和比对监测，按固定污染源烟气排放连续监测技术规范、水污染源在线监测系统运行技术规范等标准进行评价。
二、总体情况
[bookmark: _Toc184200391]2024年，随州市核发排污许可证的单位共586家，其中环境监管重点单位115家。截至2024年底，我市对其中51家重点管理单位进行了监督性监测，占全市发证企业的8.7%，占全市重点管理企业的44.3%。
重点尾矿库监测2家，超标0家，超标率0%；涉重企业监测4家，超标0家，超标率0%；其他类型排污单位监测45家，超标2家，超标率4.4%。
三、入河排污口监测情况
[bookmark: _Toc184200392]（一）监测情况
2024年核查随州市长江入河排污口共353个，对其中56个入河排污口进行了监测，其余297个入河排污口为雨洪排口、农田灌溉口或河水倒灌口，未监测。其中3个入河排污口超标。
表1  随州市（州）入河排污口监测情况
	地 市
	入河排污口（个）
	已监测（个）
	监测比例（%）
	达标数量（个）
	超标数量（个）
	超标率

	随州
	353
	56
	16%
	53
	3
	5%

	合计
	353
	56
	16%
	53
	3
	5%



[bookmark: _Toc184200393]（二）超标情况
超标的3个入河排污口分别是随州市随县洪山镇廖家老湾附近西160米生活污水溢流排放口，超标项目为化学需氧量和总磷；随州市随县环潭镇华兴食品蛋糕坊附近100米城镇雨洪排口，超标项目为化学需氧量和氨氮；随州市广水市长岭镇白云寺西雨水汇流排污口，超标项目为化学需氧量、氨氮和总磷。
表2  超标排口数及超标倍数范围情况（按超标项目统计）
	超标项目
	超标排口数（个）
	超标倍数范围

	化学需氧量
	3
	0.05--7.4

	氨氮
	2
	1.9--5.9

	[bookmark: _Toc28715][bookmark: _Toc1311][bookmark: _Toc184200394][bookmark: _Toc17898029]总磷
	2
	0.04--2.25


四、重点尾矿库监测情况
[bookmark: _Toc184200395]（一）监测情况
2024年随州市已监测的尾矿库2个，分别为随县卸甲沟金矿有限公司尚市镇张家楼尾矿库和广水市盛泰矿业有限公司尾矿库。广水市盛泰矿业有限公司尾矿库已闭库，现场采样期间尾矿库无水外排，仅对库坝下游水塘进行了采样监测。
表3  随州市（州）重点尾矿库监测情况
	地 市
	重点尾矿库（个）
	已监测
（个）
	监测比例（%）
	达标数量（个）
	超标数量（个）
	超标率

	随州
	2
	2
	100
	2
	0
	0

	合计
	2
	2
	100
	2
	0
	0


[bookmark: _Toc184200396]（二）超标情况
随州市需监测的2个尾矿库均未超标。
表4  随州市（州）重点尾矿库污染物超标情况
	超标污染物
	超标数量（个）
	超标排放口（个）
	超标倍数范围

	       
	0
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc184200397]五、磷石膏库（堆场）监测情况
[bookmark: _Toc184200398]（一）监测情况
随州市无磷石膏库（堆场）。
表5  随州市（州）磷石膏库（堆场）监测情况
	地 市
	磷石膏库（堆场）（个）
	已监测
（个）
	监测比例（%）
	达标数量（个）
	超标数量（个）
	超标率

	随州
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc184200399]（二）超标情况
随州市无磷石膏库（堆场）。
表6  随州市（州）磷石膏库（堆场）污染物超标情况
	超标污染物
	超标数量（个）
	超标排放口（个）
	超标倍数范围

	       
	0
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc32112][bookmark: _Toc4986][bookmark: _Toc184200400]六、涉重行业企业监测情况
[bookmark: _Toc184200401]（一）监测情况
2024年随州市已监测的涉重行业企业4家，分别为广水市广固科技有限公司、随州市旭东升电子有限公司、湖北新成皮件（集团）有限公司、东风汽车车轮随州有限公司。
表7 随州市（州）涉重行业企业监测情况
	地 市
	已发证涉重行业企业（家）
	已监测（家）
	监测比例（%）
	达标企业（家）
	超标企业（家）
	超标率

	随州
	4
	4
	100
	4
	0
	0

	合计
	4
	4
	100
	4
	0
	0



[bookmark: _Toc184200402]（二）超标情况
根据监测结果，广水市广固科技有限公司、随州市旭东升电子有限公司、湖北新成皮件（集团）有限公司、东风汽车车轮随州有限公司4家企业重金属排放达到相应标准限值，未超标。
表8  随州市（州）涉重行业企业污染物超标情况
	超标污染物
	超标数量（个）
	超标排放口（个）
	超标倍数范围

	       
	0
	0
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc18964][bookmark: _Toc17927]
[bookmark: _Toc6642][bookmark: _Toc184200403][bookmark: _Toc11797]七、其他排污单位监测情况
[bookmark: _Toc184200404]（一）监测情况
2024年随州市其他类型重点排污单位109家，已监测的重点排污单位45家，其中涉VOCs排放企业3家，为湖北小合再生资源回收利用有限公司、广水市润晟环保材料有限公司、广水市宇泽环保有限公司。
表9  随州市（州）其他排污单位监测情况
	地 市
	VOCs排污单位（家）
	已监测（家）
	监测比例（%）
	达标排污单位（家）
	超标排污单位（家）
	超标率

	随州
	3
	3
	100
	2
	1
	33.3%

	合计
	3
	3
	100
	2
	1
	33.3%



[bookmark: _Toc184200405]（二）超标情况
湖北小合再生资源回收利用有限公司装卸贮存废气排口非甲烷总烃超标、湖北巴特旺化肥有限公司热风炉排放口颗粒物超标。
表10  随州市（州）其他排污单位污染物超标情况
	超标污染物
	超标排污单位（家）
	超标排放口（个）
	超标倍数范围

	非甲烷总烃
	1
	1
	0.93倍

	颗粒物
	1
	1
	0.285倍



[bookmark: _Toc184200406]八、执法立案查处情况
[bookmark: _Toc120625626][bookmark: _Toc184200407]执法期间未发现监测数据弄虚作假等违法情况。对执法监测结果超标的2家企业，我局拟立案查处，督促企业尽快完成整改，确保达标排放。
九、存在的问题和不足 
部分企业未及时按照最新监测方法标准、污染物排放标准，更新、上传排污许可证监测方案相关内容。监测站能力还有不足，不能对排污单位的排污许可证上的项目进行全覆盖监测。
[bookmark: _Toc184200408]十、下一步的工作计划及建议
[bookmark: _Toc120625628]1、进一步加强生态环境执法，督促企业做好治污设施运行管理，确保污染物达标排放。
2、主动帮扶企业，指导企业严格按照排污许可证中监测方案进行自行监测。
3.加强监测站能力建设，逐步做到对重点排污单位的应测尽测。
[bookmark: _Toc184200409]具体监测数据见附表：
[bookmark: _Toc184200410]附表1：入河排污口监测数据一览表
[bookmark: _Toc184200411]附表2：入河排污口超标数据一览表
[bookmark: _Toc184200412]附表3：重点尾矿库监测数据一览表
[bookmark: _Toc184200413]附表4：重点尾矿库超标数据一览表
[bookmark: _Toc184200414]附表5：磷石膏库（堆场）监测数据一览表
[bookmark: _Toc184200415]附表6：磷石膏库（堆场）超标数据一览表
[bookmark: _Toc184200416]附表7：涉重行业企业监测数据一览表
[bookmark: _Toc184200417]附表8：涉重行业企业超标数据一览表
[bookmark: _Toc184200418]附表9：其他排污单位监测数据一览表
[bookmark: _Toc184200419]附表10：其他排污单位超标数据一览表
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