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    （加盖检验检测专用章）
[image: image1]检测报告说明：
1、报告无加盖本中心检验检测专用章、骑缝章及 MA 章无效。
2、报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。
3、检测委托方对本监测报告若有异议，应于收到该报告后十天内向本中心提出，逾期不予受理；无法保存、复现的样品不受理申诉。
4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
5、未经本中心书面批准，不得部分复制本报告。
6、本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
本中心通讯资料：
湖北省生态环境厅随州生态环境监测中心
地址：随州市沿河大道168号
电话：0722-3312400
邮码：441300
一、任务来源及监测目的
受随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心委托，湖北省生态环境厅随州生态环境监测中心于2025年6月26日采集光大水务随州水环境治理有限公司处理后在线监测排放口、处理前工业废水进口、处理前生活污水进口处瞬时水样。

工况

光大水务随州水环境治理有限公司设计处理能力1万吨/天，采样当天处理量1万吨，生产负荷100%。

三、监测内容
根据我中心实际监测能力，确定本次监测项目为pH、水温、化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮、总汞、总砷、六价铬、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂。样品信息见表1。

表1   废水监测采样信息—览表

	采样点位
	样品编号及采样时间
	备注（水色）及项目

	处理后在线监测排放口
	FS2506260501 (15：45)
	采样时处理后在线监测排放口水样无味透明、液体样品；

处理前工业废水进口水样微浊黄、液体样品；

生活污水进口水样微黄透明、液体样品；

化学需氧量、氨氮、总磷、总氮均在现场加入硫酸使pH≤2;

总汞、总砷均在现场加入2.5mL浓盐酸；

六价铬在现场加入氢氧化钠，调pH约为8；

样品密封保存。

	
	FS2506260502 (15：45)
	

	
	FS2506260503 (15：45)
	

	
	FS2506260504 (15：45)
	

	
	FS2506260505 (15：45)
	

	处理前工业废水进口
	FS2506260601 (15：57)
	

	
	FS2506260602 (15：57)
	

	
	FS2506260603 (15：57)
	

	
	FS2506260604 (15：57)
	

	
	FS2506260605 (15：57)
	

	处理前生活污水进口
	FS2506260701 (16：11)
	

	
	FS2506260702 (16：11)
	

	
	FS2506260703 (16：11)
	

	
	FS2506260704 (16：11)
	

	
	FS2506260705 (16：11)
	


四、监测依据    

表2       监测分析方法一览表
	监测项目
	分析方法及依据
	方法检出限
	主要仪器名称、型号
	仪器编号

	pH
	水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020
	0.1
	便携式多参数分析仪
	CQJC-XC-003

	水温
	水质 温度的测定

温度计或颠倒温度计测定

GB13195-91
	/
	温度计
	/

	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ828-2017
	4 mg/L
	玻璃器皿
	/

	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ535-2009
	0.025 mg/L
	分光光度计SP-723
	SZJC-SY-0057

	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 

GB11893-1989
	0.01 mg/L
	分光光度计SP-723
	SZJC-SY-0057

	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012
	0.05 mg/L
	紫外可见分光光度计 TU-1900
	SZJC-SY-0038

	六价铬
	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB7467-87
	0.004 mg/L
	分光光度计SP-723
	SZJC-SY-0058

	总汞
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ694—2014

	0.04μg/ L
	原子荧光光度计AFS-933
	SZJC-SY-0043

	总砷
	
	0.3μg/ L
	原子荧光光度计AFS-8220
	SZJC-SY-0015

	五日生化需氧量
	水质 生化需氧量的测定 稀释与接种法

HJ505—2009
	0.5 mg/L
	生化培养箱SPXS-250B
	SZJC-SY-0009

	阴离子表面活性剂
	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法GB7494-87
	0.05 mg/L
	顺昕3100型全自动分析仪
	SZJC-SY-0076


五、质量控制措施
监测分析方法及仪器依据国家颁布的相关标准，监测分析方法及仪器详见表2。本次监测质量保证按照《水质采样 样品的保存和管理技术规定》HJ 493-2009、《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019、《环境监测质量管理技术导则》HJ 630-2011、《环境水质监测质量保证手册（第二版）》中规定进行质量保证。质控样见表3,平行样见表4，加标回收见表5。
表3      质控样
	监测项目
	监测结果
	标准样品编号
	标准值
	评价

	化学需氧量(mg/L)
	23.5
	2001189
	23.8±2.5
	合格

	
	85.0
	2001184
	87.9±6.2
	合格

	氨氮(mg/L)
	1.74
	2005148
	1.67±0.10
	合格

	总磷(mg/L)
	1.04
	203995
	1.07±0.04
	合格

	总氮(mg/L)
	2.62
	203278
	2.62±0.16
	合格

	汞(μg/L)
	13.5
	202057
	13.1±1.0
	合格

	砷(μg/L)
	25.3
	200465
	25.2±1.9
	合格

	六价铬(μg/L)
	43.0
	203366
	43.9±2.0
	合格

	五日生化需氧量(mg/L)
	64.8
	200263
	62.6±3.9
	合格

	阴离子表面活性剂(mg/L)
	1.52
	204430
	1.54±0.12
	合格


表4   平行样
	项目
	平行样编号
	检测结果mg/L
	平均值mg/L
	平行样最大允许偏差
	平行样相

对偏差
	评价

	总磷
	FS2506260701
	0.76
	0.77
	±5%
	1.3%
	合格

	
	
	0.78
	
	
	
	

	总氮
	FS2506260501
	6.50
	6.35
	±5%
	2.4%
	合格

	
	
	6.20
	
	
	
	

	总汞
	FS2506260703
	0.00005
	0.00005
	±30%
	0%
	合格

	
	
	0.00005
	
	
	
	

	五日生化需氧量
	FS2506260702
	11.6
	11.0
	±20%
	3.6%
	合格

	
	
	10.4
	
	
	
	

	阴离子表面活性剂
	FS2506260705
	1.64
	1.64
	±20%
	0.3%
	合格

	
	
	1.65
	
	
	
	


表5   加标回收
	项目
	样品编号
	标准溶液浓度mg/L
	加标量ml
	样品最大允许回收率%
	样品回收率%
	评价

	总砷
	FS2506260503
	0.10
	1.00
	85~115
	97.4
	合格


按照《环境监测质量管理规定》的有关要求，检测人员均持证上岗。
表6   监测人员上岗证编号
	监测人员
	孙阳
	金鸽
	马玉立
	张茹茜
	金纯怡
	周航
	王钊

	上岗证编号
	20220187
	20240024
	20240011
	20240025
	20240019
	20240027
	20240020


六、结果
表7     监测结果
	采样地点

监测项目
	处理前工业废水进口
	处理前生活污水进口
	处理后在线监测排放口

	
	样品编号
	监测结果
	样品编号
	监测结果
	样品编号
	监测结果

	水温
	-
	22.3OC
	-
	21.8OC
	-
	22.1OC

	pH
	-
	7.1（无量纲）
	-
	7.0（无量纲）
	-
	7.3（无量纲）

	化学需氧量
	FS2506260601
	70 mg/L
	FS2506260701
	31 mg/L
	FS2506260501
	41 mg/L

	氨氮
	FS2506260601
	12.4 mg/L
	FS2506260701
	5.31 mg/L
	FS2506260501
	0.463 mg/L

	总磷
	FS2506260601
	0.62 mg/L
	FS2506260701
	0.77 mg/L
	FS2506260501
	0.06 mg/L

	总氮
	FS2506260601
	16.3 mg/L
	FS2506260701
	7.90 mg/L
	FS2506260501
	6.35 mg/L

	五日生化需氧量
	FS2506260602
	21.9 mg/L
	FS2506260702
	11.0 mg/L
	FS2506260502
	9.8 mg/L

	总汞
	FS2506260603
	0.00009 mg/L
	FS2506260703
	0.00005 mg/L
	FS2506260503
	0.00004L mg/L

	总砷
	FS2506260603
	0.0007 mg/L
	FS2506260703
	0.0004 mg/L
	FS2506260503
	0.0003L mg/L

	六价铬
	FS2506260604
	0.004L mg/L
	FS2506260704
	0.004L mg/L
	FS2506260504
	0.004L mg/L

	阴离子表面活性剂
	FS2506260605
	0.07 mg/L
	FS2506260705
	1.64 mg/L
	FS2506260505
	0.06 mg/L

	备注：水温和pH均为现场测定
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