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检测报告说明：
1、报告无加盖本中心检验检测专用章、骑缝章及 MA 章无效。
2、报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。
3、检测委托方对本监测报告若有异议，应于收到该报告后十天内向本中心提出，逾期不予受理；无法保存、复现的样品不受理申诉。
4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
5、未经本中心书面批准，不得部分复制本报告。
6、本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
本中心通讯资料：
湖北省生态环境厅随州生态环境监测中心
地址：随州市沿河大道168号
电话：0722-3312400
邮码：441300
一、任务来源及监测目的
受随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心委托，湖北省生态环境厅随州生态环境监测中心于2025年9月5日采集湖北大闰化学科技有限公司处理后在线监测排放口瞬时水样。

二、监测内容
根据委托方要求，确定本次监测项目为pH、水温、化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、五日生化需氧量、氯化物（以Cl-计）。样品信息见表1。

表1   废水监测采样信息—览表

	采样点位
	样品编号及采/送样时间
	备注（水色）及项目

	湖北大闰化学科技有限公司处理后在线监测排放口
	FS2509050201 (10：10)
	采样时湖北大闰化学科技有限公司处理后在线监测排放口水样微黄微浊、液体样品；

化学需氧量、氨氮、总磷均在现场加入硫酸使pH≤2。

	
	FS2509050202 (10：10)
	

	
	FS2509050203 (10：10)
	


三、监测依据    

表2       监测分析方法一览表
	监测项目
	分析方法及依据
	方法检出限
	主要仪器名称、型号
	仪器编号

	pH
	水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020
	/
	便携式多参数分析仪
	SZJC-XC-0023

	水温
	水质 温度的测定

温度计或颠倒温度计测定

GB13195-91
	/
	温度计
	/

	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ828-2017
	4 mg/L
	玻璃器皿
	/

	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ535-2009
	0.025 mg/L
	分光光度计SP-723
	SZJC-SY-0057

	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 

GB11893-1989
	0.01 mg/L
	分光光度计SP-723
	SZJC-SY-0057

	五日生化需氧量
	水质 生化需氧量的测定 稀释与接种法

HJ505—2009
	0.5 mg/L
	生化培养箱SPXS-250B
	SZJC-SY-0009


接表2 
	监测项目
	分析方法及依据
	方法检出限
	主要仪器名称、型号
	仪器编号

	氯化物（以Cl-计）
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ84-2016
	0.007 mg/L
	离子色谱仪 CIC-D120
	CQJC-SY-002


四、质量控制措施
监测分析方法及仪器依据国家颁布的相关标准，监测分析方法及仪器详见表2。本次监测质量保证按照《水质采样 样品的保存和管理技术规定》HJ 493-2009、《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019、《环境监测质量管理技术导则》HJ 630-2011、《环境水质监测质量保证手册（第二版）》中规定进行质量保证。质控样见表3,平行样见表4。
表3      质控样
	监测项目
	监测结果
	标准样品编号
	标准值
	评价

	化学需氧量(mg/L)
	19.7
	2001169
	20.8±1.6
	合格

	
	152
	2001192
	149±10
	合格

	氨氮(mg/L)
	0.324
	2005147
	0.318±0.020
	合格

	总磷(mg/L)
	0.270
	2039112
	0.274±0.011
	合格

	五日生化需氧量(mg/L)
	63.0
	200263
	62.6±3.9
	合格

	氯化物（以Cl-计）
	6.76
	204731
	6.86±0.33
	合格


表4   平行样
	项目
	平行样编号
	检测结果mg/L
	平均值mg/L
	平行样最大允许偏差
	平行样相

对偏差
	评价

	化学需氧量
	FS2509050201
	29
	30
	±20%
	1.7%
	合格

	
	
	30
	
	
	
	

	总磷
	FS2509050201
	2.90
	2.89
	±5%
	0.3%
	合格

	
	
	2.88
	
	
	
	

	五日生化需氧量
	FS2509050202
	7.4
	7.5
	±20%
	1.3%
	合格

	
	
	7.6
	
	
	
	

	氯化物（以Cl-计）
	FS2509050203
	54.2
	54.2
	±10%
	0%
	合格

	
	
	54.2
	
	
	
	


按照《环境监测质量管理规定》的有关要求，检测人员均持证上岗。
表5   监测人员上岗证编号
	监测人员
	孙阳
	张茹茜
	金纯怡
	张琦

	上岗证编号
	20220187
	20240025
	20240019
	20240015


五、结果
表6     水质监测结果
	           采样地点

监测项目
	湖北大闰化学科技有限公司处理后在线监测排放口

	
	样品编号
	监测结果

	pH
	-
	7.4（无量纲）

	水温
	-
	30.5OC

	化学需氧量
	FS2509050201
	30 mg/L

	氨氮
	FS2509050201
	6.01 mg/L

	总磷
	FS2509050201
	2.89 mg/L

	五日生化需氧量
	FS2509050202
	7.5 mg/L

	氯化物（以Cl-计）
	FS2509050203
	54.2 mg/L

	备注：水温和pH均为现场测定
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