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前言

为进一步落实精准治污、科学治污、依法治污要求，规范全省重点行业绩效分级工作，完善重污染天气应急减排清单，积极有效应对重污染天气，按照生态环境部《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）、《关于印发<重污染天气重点行业绩效分级及减排措施>补充说明的通知》（环办便函〔2021〕341号）、《关于印发<重污染天气应急减排清单编制技术指南>的通知》（环办大气函〔2025〕314号）要求，在《随州市2024年重污染天气主要行业应急减排措施建议（试行）》的基础上，结合我市工业污染特征、企业治理水平、管理能力等，市重污染天气应急指挥部办公室组织专家团队，结合我市行业分布情况再次修订。
本次修订以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为行业划分依据，进一步扩展了矿石采选与加工、纺织印染与服饰制造、有机化工、汽修、沥青搅拌站等部分行业绩效分级适用范围；增加了通用涉PM、VOCs企业和涉锅炉/炉窑企业应急减排措施制定要求；设备制造及机加工、电子、食品制造、粮食加工及饲料加工、木材加工及装修材料加工、石材石质材料及石质喷涂材料制造、中成药制造业等未纳入国家和省级重点行业以及随州市五个重点行业的涉气企业，若企业具有涉锅炉/炉窑等设施，则按照涉锅炉/炉窑企业应急减排措施制定要求；涉PM和VOCs（未涉锅炉/炉窑）企业按通用涉PM、VOCs企业应急减排措施制定要求；水泥粉磨站、复混肥生产及加工、泡沫塑料制造执行国家和省级相关指南。
本技术指南以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为行业划分主要依据，并根据细分行业的污染物排放特征进行简化，进一步明确了重点行业适用范围，优化了绩效分级指标，对企业生产工艺水平、污染治理技术、无组织管控、排放限值、环境管理水平、监测监控水平、运输方式等进行细化，为有效提升我市重点行业重污染天气应急减排措施实效、提高企业全过程大气污染防治水平提出了明确的提升改造目标要求。
本建议自发布之日起实施，《随州市2024年重污染天气主要行业应急减排措施建议（试行）》废止。本建议与国家、省级相关规定不一致的，以国家、省级规定为准。
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[bookmark: bookmark2][bookmark: _Toc9932][bookmark: _Toc15781]一、矿石采选与加工
[bookmark: _Toc22132][bookmark: _Toc28033]（一）适用范围
适用于全市符合产业政策要求的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中B08黑色金属矿采选业、B09有色金属矿采选业、B10非金属矿采选业、C3032建筑用石加工企业以及以矿石、废料、建筑垃圾等为原料生产石子、石材、砂子的企业；井下开采作业部分不纳入绩效分级管控。其中，不含石制工艺品等产品生产中的粘结工序。
[bookmark: _Toc21606][bookmark: _Toc18199]（二）生产工艺
主要包括非金属矿露天开采、输送、破碎、筛分、磁选、浮选等工艺；建筑用石加工企业主要有破碎、筛分、锯解、磨抛、裁切等工序。
[bookmark: _Toc8633][bookmark: _Toc28873]（三）主要污染物产排环节
1.颗粒物（PM）：主要来自矿石采选中的露天开采、输送、破碎、筛分等工序，矿石加工中的破碎、筛分、锯解、磨抛、裁切等工序，以及厂内锅炉燃料燃烧产生。
2.二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）：主要来自厂内锅炉燃料燃烧。
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[bookmark: _Toc20878][bookmark: _Toc17263]（四）绩效分级指标
表1-1  矿石采选与加工企业绩效分级指标

	差异化指标
	A级企业
	B级企业
	C级企业
	D级企业

	能源类型
	锅炉采用电、天然气、液化石油气等能源
	锅炉采用电、天然气、液化石油气、生物质等能源
	未达到B级要求。

	污染治理技术
	1.除尘采用覆膜滤袋、滤筒等除尘技术（设计除尘效率不低于99%）；
2.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。使用氨法脱硝的企业，氨的装卸、储存、输送、制备等过程全程密闭，并采取氨气泄漏检测和收集措施；采用尿素作为还原剂的配备有尿素加热水解制氨系统。
	1.除尘采用袋式除尘、滤筒除尘、电袋复合除尘等除尘技术，湿法【1】切割、打磨、雕刻、抛光作业可不配套除尘设备；
2.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。使用氨法脱硝的企业，氨的装卸、储存、输送、制备等过程全程密闭，并采取氨气泄漏检测和收集措施；采用尿素作为还原剂的配备有尿素加热水解制氨系统。
3.SO2：采用湿法（配备自动加碱和pH值测量）、干法或半干法脱硫技术（设计效率不低于85%）【2】。
	1.同B级第1条要求；
2.同B级第2条要求；
3.SO2：采用湿法、干法或半干法等脱硫技术【2】。

	未达到C级要求。

	
无组织管控
	1.露天采矿采取自上而下水平分层开采，采取深孔微差、低尘爆破、机械采装，铲装作业同时喷水雾，并及时洒水抑尘；
2.矿石装卸、破碎、筛分等产尘工序应在封闭厂房内作业，产尘点采取二次封闭或设置集尘罩负压收集后采用袋式除尘处理；石材加工企业切割、打磨、雕刻、抛光等产尘工序，应采用湿法作业，分类设置作业区域，作业区内建有规范的围堰、排水渠，将作业废水导排至封闭集水池进行有效收集、沉淀、澄清后回用；采用干法作业的，切割、打磨、雕刻、抛光等作业过程保持封闭，并配备粉尘收集高效处理装置；生产车间无可见粉尘外逸；
3.矿石、废石及尾矿运输道路路面与堆棚、堆场地面等应硬化，并采取定期清扫、洒水等抑尘措施；厂区内道路、堆场等路面应硬化，保持清洁，路面无明显可见积尘；
	未达到C级要求。

	
	4.粉状物料全部采取储罐、筒仓或覆膜吨包袋等密闭储存；粒状、块状物料全部封闭或密闭储存，封闭料场内装固定喷干雾装置，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态；
5.各工序粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、封闭斗提、封闭皮带等；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施；产品装车道全封闭；
6.除尘器设卸灰锁风装置，除尘灰密闭输送返回生产工序；无法实现返回的，设置密闭灰仓，除尘灰应通过气力输送、罐车、吨包袋等方式卸灰，不得直接卸落到地面造成二次扬尘污染；
7.大宗原料或成品的进、出口处，配备车轮车身高压清洗装置，洗车平台四周应设置洗车废水收集处理设施。

	4.粉状物料全部采取储罐、筒仓或覆膜吨包袋等密闭储存；粒状、块状物料全部封闭或密闭储存；
5.厂区内粉状、粒状物料运输采用密闭方式输送；应在产尘点设置集气罩，并配备除尘设施；
6.除尘器除尘灰应通过气力输送、罐车、吨包袋等方式卸灰，不得直接卸落到地面造成二次扬尘污染。
	未达到C级要求。

	排放限值
	1.燃气锅炉烟气PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于5、10、50mg/m³（基准氧含量：3.5%）；
2.氨逃逸排放浓度不高于8mg/m³（使用氨水、尿素作还原剂）；
3.其他工序PM排放浓度不高于10mg/m3。
	1.同A级第1条要求；
2.同A级第2条要求；
3.生物质锅炉烟气PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、35、50mg/m³（65t/h及以下基准氧含量：9%；65t/h基准氧含量：6%）；
4.其他工序PM排放浓度不高于20mg/m3。

	1.燃煤锅炉烟气PM、SO2、NOx浓度分别不高于30、200、200mg/m³（65t/h及以下基准氧含量：9%；65t/h基准氧含量：6%）；
2.燃油锅炉烟气PM、SO2、NOx浓度分别不高于30、100、200mg/m³（基准氧含量：3.5%）；
3.燃气锅炉烟气PM、SO2、NOx浓度分别不高于20、50、50mg/m³（65t/h及以下基准氧含量：3.5%；65t/h基准氧含量：3%）；
4.生物质锅炉烟气PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于20、40、150mg/m³（65t/h及以下基准氧含量：9%；65t/h基准氧含量：6%）；
5.其他工序PM排放浓度不高于30mg/m3。
	未达到C级要求。

	监测监控水平
	1.重点排污单位及排污许可重点管理单位主要排放口均需安装CEMS（不含以电、余热蒸汽为热源的锅炉；按照排污许可要求设置监测参数），并按要求与省级主管部门联网，数据至少要保存一年；
2.企业主要生产设施及环保设施安装分布式控制系统（DCS），记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数，数据至少要保存五年；
3.主要涉气生产装置及污染治理设施按要求安装用电监管设备，实现分表计电，用电监管数据按要求与省级主管部门的用电监管平台联网；
4.厂区未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口、运输道路、堆场、堆棚、破碎、筛分、石材干法加工区、物料装卸等产尘点周边安装高清视频监控，视频监控数据保存6个月以上；
5.厂界需安装颗粒物（PM2.5和PM10）无组织自动监控设施，并按要求与省级主管部门联网。
	1.有组织排放口按生态环境部门要求安装CEMS，并按要求联网，数据至少要保存一年；
2.安装DCS/PLC系统、仪器仪表等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上；
3.同B级第3条要求；
4.料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控系统，相关数据保存6个月以上。
	未达到C级要求。

	环境管理水平
	环保档案：1. 环评批复文件；2. 排污许可证及季度、年度执行报告；3. 竣工验收文件；4. 废气治理设施运行管理规程；5. 一年内废气监测报告。

	
	台账记录：1. 生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2. 废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、脱硫及脱硝剂添加量和时间等）；3. 监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4. 主要原辅材料消耗记录；5. 燃料（天然气）消耗记录。
	至少达到A级要求中1、2、3项。
	未达到C级要求。

	
	人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（包括但不限于学历、培训、从业经验等）。
	人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。

	运输方式
	1.矿石开采运输全部采用清洁方式（铁路、水路、管道、管状带式输送机、皮带通廊等）、国六及以上排放标准重型载货车辆、纯电或氢燃料电池车辆运输；
2.建筑用石加工、选矿企业、石材加工企业原料、产品厂内运输全部使用纯电、氢燃料电池车辆；
3.厂内非道路移动机械全部达到国四及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池机械。
	1.矿石开采运输采用清洁方式（铁路、水路、管道、管状带式输送机、皮带通廊等）、国六及以上排放标准重型载货车辆、纯电或氢燃料电池车辆运输比例不低于80%，其他车辆达到国五排放标准；
2.建筑用石加工、选矿企业、石材加工企业原料、产品厂内运输车辆达到国六及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池车辆比例不低于80%，其他车辆达到国五排放标准；
3.厂内非道路移动机械达到国四及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池机械比例不低于80%，其他达到国三排放标准。
	1.矿石开采运输采用清洁方式（铁路、水路、管道、管状带式输送机、皮带通廊等）、国六及以上排放标准重型载货车辆、纯电或氢燃料电池车辆运输比例不低于50%，其他车辆达到国四排放标准；
2.建筑用石加工、选矿企业、石材加工企业原料、产品厂内运输车辆达到国六及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池车辆比例不低于50%，其他车辆达到国四排放标准；
3.厂内非道路移动机械达到国四及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池机械比例不低于50%。
	未达到C级要求。

	运输监管
	参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账，门禁视频监控系统与省级移动源监管平台联网。
	未达到B级要求。

	备注   【1】：湿法切割、打磨、雕刻、抛光作业指以清水为介质进行相关作业，作业过程中持续向作业接触点喷射介质，不含采用简易喷淋抑尘的干式作业。
【2】：采用纯生物质锅炉、炉窑，在SO2稳定达到排放限值情况下可不采用脱硫工艺。
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[bookmark: _Toc21039][bookmark: _Toc25503]（五）减排措施
1.A级企业
鼓励结合实际，自主采取减排措施，确保重污染天气预警期间污染物排放量只降不增。
2.B级企业
黄色预警期间：矿石开采行业未通过绿色矿山验收的企业停止露天开采；原则上砂石运输车辆禁止上路行驶（含有保障任务的除外）；停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
橙色预警期间：矿石开采行业停止露天开采，通过绿色矿山验收的企业破碎、筛分工序停产50%，未通过绿色矿山验收的企业破碎、筛分工序停产；选矿行业、石材加工行业破碎、筛分、锯解、磨抛、干式裁切等涉气工序停产50%；煤炭开采与洗选企业开采工序停产，筛分、破碎等工序停产50%；重点排污单位在每次预警启动前以预警发布前 10 个正常生产日日均产量为基准核算限产基数，明确限产措施及对应的污染物排放量（可基于在线监测数据核定，各污染物削减比例与对应工序停限产比例对应），非重点排污单位以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年秋冬季正常生产日总产量”三者日均值的最小值为基准核算限产基数；原则上砂石运输车辆禁止上路行驶（含有保障任务的除外）；停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
红色预警期间：矿石（煤炭）开采行业停止露天开采、破碎、筛分作业；选矿行业、石材加工行业破碎、筛分、锯解、磨抛、干式裁切等涉气工序停产；煤炭洗选筛分、破碎等工序停产；原则上砂石运输车辆禁止上路行驶（含有保障任务的除外）；停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
3.C级企业
黄色预警期间：矿石（煤炭）开采行业停止露天开采，破碎、筛分工序停产50%，重点排污单位在每次预警启动前以预警发布前 10 个正常生产日日均产量为基准核算限产基数，明确限产措施及对应的污染物排放量（可基于在线监测数据核定，各污染物削减比例与对应工序停限产比例对应），非重点排污单位以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年秋冬季正常生产日总产量”三者日均值的最小值为基准核算限产基数；选矿行业、石材加工行业破碎、筛分、锯解、磨抛、干式裁切等涉气工序停产；原则上砂石运输车辆禁止上路行驶（含有保障任务的除外）；停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
橙色及以上预警期间：矿石（煤炭）开采行业停止露天开采、破碎、筛分作业；选矿行业、石材加工行业破碎、筛分、锯解、磨抛、干式裁切（湿式裁切工序停产50%，重点排污单位在每次预警启动前以预警发布前 10 个正常生产日日均产量为基准核算限产基数，明确限产措施及对应的污染物排放量（可基于在线监测数据核定，各污染物削减比例与对应工序停限产比例对应），非重点排污单位以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年秋冬季正常生产日总产量”三者日均值的最小值为基准核算限产基数）等涉气工序停产；煤炭洗选筛分、破碎等工序停产；原则上砂石运输车辆禁止上路行驶（含有保障任务的除外）；停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
4.D级企业
黄色及以上预警期间：停产；停止除纯电、氢燃料电池以外的运输车辆和非道路移动机械。
[bookmark: _Toc26238][bookmark: _Toc22392]（六）核查方法
1.电量分析：从电力平台调取企业用电量情况，分析历史预警期间电量变化，比对采取减排措施期间的用电量是否有明显下降趋势，初步判断企业未按规定落实相应应急减排措施。上述判断应结合现场核查、台账核查等方式，做最终判断。
2.现场核查：查看露天作业、石材（煤炭）装卸点、破碎、筛分等主要涉气工序设备停产停运情况。
3.台账核查：重点核查生产设施开停机记录表；核查企业生产台账记录；核查企业涉气车间视频监控，核查企业运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账及企业地磅、轨道衡等的物料进出量。
4.运输核查：调取厂区大门视频监控记录和运输车辆进出场记录，包括出入场时间、车牌号、VIN号、发动机编号和排放阶段等，比对预警前后厂区汽车限制使用情况是否符合要求；现场抽查运输车辆记录信息和非道路移动机械铭牌或标签等，核查运输车辆和非道路移动机械排放阶段是否符合要求。


[bookmark: _Toc19308][bookmark: _Toc28702]二、纺织印染与服饰制造
[bookmark: _Toc23256][bookmark: _Toc9267]（一）适用范围
适用于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）C17 纺织业中的 C171 棉纺织及印染精加工，C172 毛纺织及染整精加工， C173 麻纺织及染整精加工，C174 丝绢纺织及印染精加工，C175 化纤纺织及印染精加工，C18 纺织服装、服饰业，C192皮革制品制造，不包括上述行业中只有各类织物或饰品加工工序且只涉及颗粒物排放和不涉及VOCs物料的企业。
[bookmark: _Toc15877][bookmark: _Toc18096]（二）生产工艺
指对纺织材料（纤维、纱、线及织物）进行以化学处理为主的工艺过程，包括前处理、染色、印花、整理（包括一般整理与功能整理）等工序，以及各类织物及皮革制品的后处理工序。
1.主要生产工艺：
（1）洗毛单元：包括乳化洗毛工艺、溶剂洗毛工艺、冷冻洗毛工艺、超声波洗毛工艺；
（2）麻脱胶工艺：包括化学脱胶、生物脱胶、物理脱胶、生化联合脱胶；
（3）缴丝单元：包括桑蚕缴丝、柞蚕缴丝工艺；
（4）织造单元：包括喷水织造、喷气织造工艺；
（5）印染单元：包括前处理、印花、染色、整理工艺；
（6）成衣水洗单元：包括普通水洗、酵素洗、漂洗、石磨洗工艺；
（7）后处理单元：包括各种织物及皮革的成品加工过程；
（8）工业单元：包括锅炉、软化水系统、储存系统、废水处理系统、辅助系统。
2.主要原辅材料：织物、液碱、氧化剂、还原剂、活性染料、分散染料、印染助剂、柔软剂、平滑剂等；
3.主要能源：电、煤、天然气、管道蒸汽、生物质燃料。
[bookmark: _Toc24832][bookmark: _Toc5007]（三）主要污染物产排环节
（1）PM：主要来自烘干、定型等工序；
（2）挥发性有机物（VOCs）：主要来自印花、烘干、定型等工序；
（3）恶臭气体：主要来自毛纺、麻纺、缴丝、织造、成衣水洗等工序；
（4）SO2、NOx：主要来自锅炉、导热油炉及定型机等燃料的燃烧。
表2-1  纺织印染工业主要废气排放节点及主要治理措施

	序号
	生产工艺
	主要排污节点
	主要污染物
	主要治理措施

	1
	缴丝
	打棉
	臭气浓度
	燃烧、生物净化、化学除臭、光催化氧化等工艺

	2
	麻脱胶
	扎把、梳麻、沤麻、浸渍、开松
	PM、臭气浓度
	
湿式/干式除尘、除臭

	3
	洗毛
	选毛、梳毛
	PM
	湿式/干式除尘

	4
	织造
	清棉、梳理、开松、废棉处理、喷气织造
	PM
	

	5
	印染
	烧毛、磨毛、拉毛
	PM
	湿式/干式除尘

	
	
	印花【1】
	甲苯、二甲苯、非甲 烷 总 烃（NMHC）
	喷淋洗涤、吸附、生物净化、吸附－冷凝回收、吸附－催化燃烧等

	
	
	定型
	PM、NMHC
	喷淋洗涤、吸附、喷淋洗涤-静电

	
	
	涂层整理
	甲苯、二甲苯、NMHC
	喷淋洗涤、吸附、吸附－冷凝回收、吸附－催化燃烧、蓄热式燃烧、蓄热式催化燃烧等

	6
	成衣水洗
	磨砂、马骥、镭射
	PM
	除尘

	7
	公用单元
	锅炉/导热油炉
	PM、二氧化硫、氮氧化物
	①除尘：电除尘、袋式除尘、电袋除尘、湿式除尘；
②脱硫：石灰石/石灰-石膏等湿法、喷雾干燥、循环流化床等干法和半干法；
③脱硝：SCR/SNCR、低氮燃烧+SNCR、低氮燃烧+SCR、除尘脱硝一体化等

	
	
	储运系统、配料系统
	PM、NMHC
	密闭、负压集气处理、清扫、洒水等

	备注【1】：指蒸化、静电植绒、数码印花、转移印花等产生废气的重点工段。
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[bookmark: _Toc6751][bookmark: _Toc13303]（四）绩效分级指标
表2-2  纺织印染与服饰制造企业绩效分级指标

	差异化指标
	A级企业
	B级企业
	C级企业
	D级企业

	能源类型
	1.蒸汽来源采用电、天然气锅炉或外购蒸汽；
2.热处理炉采用电、天然气。
	其他。

	生产工艺及装备水平
	1.属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合湖北省相关政策要求；4.符合随州市相关政策要求。
	未达到C级要求。

	污染治理
技术
	1.涉 VOCs废气末端使用直接燃烧、吸附－燃烧，处理效率不低于95%； 
2.使用的全部原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%，当车 间 或 生 产 设 施 排 气 中 非 甲 烷 总 烃 （NMHC）初始排放速率≥2 kg/h时，建设末端治污设施，处理效率不低于 80%；
3.锅炉/窑炉污染治理技术、排放限值执行通用行业应急减排措施制定技术指南涉及锅炉/炉窑企业相应绩效分级指标；
4.其他工序（非锅炉/炉窑） 
PM采用袋式除尘或其他先进除尘工艺。 

	1.涉 VOCs 废气末端使用直接燃烧、吸附－燃烧，或吸附、生物净化、吸附－冷凝回收、喷淋洗涤－静电等两种及以上治理工艺，处理效率不低于 85%； 
2.同A级第2条要求；
3.同A级第3条要求；
4.同A级第4条要求。
	1.涉 VOCs 废气建设末端治污设施 ， 处理效率不低于 80%；
2.使用的全部原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%，当车 间 或 生 产 设 施 排 气 中 非 甲 烷 总 烃 （NMHC）初始排放速率≥2 kg/h时，建设末端治污设施
3.同A级第3条要求；
4.同A级第4条要求。
	未达到C级要求。

	无组织管控
	1.粉状物料存于封闭的储存设施，车辆进出口安装封闭性良好的硬质门或自动门； 
2.VOCs物料储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 
3.配料、混料等产尘工序在封闭厂房内进行，采取抑尘措施，并设置集气和除尘设施； 
4.厂内地面全部硬化或绿化，车间内干净整洁，无散落物料； 
5.贮存易产生粉尘、VOCs、有毒有害大气污染物和异味的危险废物贮存库，设有废气收集装置和处理设施，废气处理设施的排气筒高度不低于15m； 
6.VOCs 物料的投加和卸放、配料、混合、搅拌、包装等过程，采用密闭设备，将废气负压引至VOCs废气收集处理系统； 
7.涉 VOCs物料生产设施采用密闭设备，废气负压引至 VOCs 废气收集处理系统； 
8.废水收集与处理环节：废水储存、处理设施产生的恶臭气体，在曝气池之前以及污泥浓缩池加盖密闭或采取其他密闭措施，并排气至废气治理设施； 
9.废水处理设施加盖密闭，并配备废气收集处理设施，恶臭气体采用低温等离子、光氧化、活性炭吸附、生物 法等两级及以上串联技术。
	1.同A级第1条要求；
2.同A级第2条要求； 
3.同A级第3条要求； 
4.同A级第4条要求； 
5.同A级第5条要求； 
6.VOCs物料的投加和卸放、配料、混合、搅拌、包装等过程，采用密闭设备或者在密闭空间内操作，废气负压引至VOCs废气收集处理系统； 
7.涉 VOCs物料生产设施采用密闭设备或者在密闭空间内操作，废气负压引至VOCs 废气收集处理系统；
8.同A级第9条要求。
	1.粉状物料存于封闭的储存设施；
2.同B级第2条要求； 
3.同B级第3条要求； 
4.同B级第4条要求； 
5.同B级第6条要求； 
6.同B级第7条要求。
	未达到C级要求。

	排放限值
	1.印花、定型、涂层VOCs排放限值要求：40mg/m3；
2.满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求；
3.各生产工序有组织PM排放限值要求：10mg/m3；
4.厂界 1h 非甲烷总烃排放限值要求：2mg/m3；
5.锅炉/窑炉排放限值执行通用行业应急减排措施制定技术指南涉锅炉/炉窑企业相应绩效分级指标。
	1.印花、定型、涂层VOCs排放限值要求：60mg/m3；
2.同A级第2条要求；
3.各生产工序有组织PM排放限值要求：20mg/m3；
4.同A级第4条要求；
5.锅炉/窑炉排放限值执行通用行业应急减排措施制定技术指南涉锅炉/炉窑企业相应绩效分级指标。
	未达到B级要求，但需满足相关排放标准要求。

	监控监测
水平
	1.重点排污单位及排污许可重点管理单位主要排放口均需安装CEMS（不含以电、余热蒸汽为热源的锅炉；按照排污许可要求设置监测参数），采用SCR/SNCR脱硝的排放口需安装氨逃逸在线监测，并按要求与省级主管部门联网，数据至少要保存一年；
2.企业主要生产设施及环保设施安装分布式控制系统（DCS），记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数，数据至少要保存五年；
3.主要涉气生产装置及污染治理设施按要求安装用电监管设备，实现分表计电，用电监管数据按要求与省级主管部门用电监管平台联网；
4.厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口、料场出入口等易产尘点安装高清视频监控系统，视频监控数据保存6个月以上；
5.厂界需安装颗粒物（PM2.5和PM10）无组织自动监控设施，并按要求与省级主管部门联网。
	1.有组织排放口按生态环境部门要求安装CEMS，并按要求联网，数据至少要保存一年；
2.安装DCS/PLC系统、仪器仪表等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上；
3.同B级第3条要求；
4.料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控系统，相关数据保存6个月以上。
	未达到 C 级要求。

	环境管理
水平
	环保档案齐全：1.环评批复文件；2.排污许可证及季度、年度执行报告；3.竣工验收文件；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告。

	
	台账记录：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、脱硫及脱硝剂添加量和时间等）；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放手工和在线监测记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料（天然气、煤等）消耗记录。
	至少符合A级要求中1、2、3项。
	未达到 C 级要求。

	
	人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。
	人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。

	运输方式
	1.物料全部采用清洁方式（铁路、水路、管道、管状带式输送机、皮带通廊等）、国六及以上排放标准重型载货车辆、纯电或氢燃料电池车辆运输；
2.厂内运输车辆全部使用纯电、氢燃料电池车辆；
3.厂内非道路移动机械全部使用纯电、氢燃料电池机械。
	1.物料采用清洁方式（铁路、水路、管道、管状带式输送机、皮带通廊等）、国六及以上排放标准重型载货车辆、纯电或氢燃料电池车辆运输比例不低于 80%，其他车辆达到国五排放标准；
2.厂内运输车辆达到国六及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池车辆比例不低于80%，其他车辆达到国五排放标准；
3.厂内非道路移动机械达到国四及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池机械比例不低于80%，其他达到国三排放标准。
	1.物料采用清洁方式（铁路、水路、管道、管状带式输送机、皮带通廊等）、国六及以上排放标准重型载货车辆、纯电或氢燃料电池车辆运输比例不低于50%，其他车辆达到国四排放标准；
2.厂内运输车辆达到国六及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池车辆比例不低于50%，其他车辆达到国五排放标准；
3.厂内非道路移动机械达到国四及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池机械比例不低于50%。
	未达到 C 级要求。

	运输监管
	参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账，门禁视频监控系统与省级移动源监管平台联网。
	未达到B级要求。



[bookmark: _Toc25354][bookmark: _Toc24154]（五）减排措施
1.A级企业
鼓励结合实际，自主采取减排措施，确保重污染天气预警期间污染物排放量只降不增。
2.B级企业
黄色预警期间：停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
橙色预警期间：印花、烘干、定型等涉气工序停产 20%，重点排污单位在每次预警启动前以预警发布前 10 个正常生产日日均产量为基准核算限产基数，明确限产措施及对应的污染物排放量（可基于在线监测数据核定，各污染物削减比例与对应工序停限产比例对应），非重点排污单位以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年秋冬季正常生产日总产量”三者日均值的最小值为基准核算限产基数。停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
红色预警期间：印花、烘干、定型等涉气工序停产 50%，重点排污单位在每次预警启动前以预警发布前 10 个正常生产日日均产量为基准核算限产基数，明确限产措施及对应的污染物排放量（可基于在线监测数据核定，各污染物削减比例与对应工序停限产比例对应），非重点排污单位以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年秋冬季正常生产日总产量”三者日均值的最小值为基准核算限产基数。停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
3.C级企业
黄色和橙色预警期间：印花、烘干、定型等涉气工序停产 50%，重点排污单位在每次预警启动前以预警发布前 10 个正常生产日日均产量为基准核算限产基数，明确限产措施及对应的污染物排放量（可基于在线监测数据核定，各污染物削减比例与对应工序停限产比例对应），非重点排污单位以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年秋冬季正常生产日总产量”三者日均值的最小值为基准核算限产基数。停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
红色预警期间：企业印花、烘干、定型等涉气工序停产。停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
4.D级企业
黄色及以上预警期间：停产；停止除纯电、氢燃料电池以外的运输车辆和非道路移动机械。
[bookmark: _Toc32020][bookmark: _Toc29910]（六）核查方法
1.电量分析：从电力平台调取企业用电量情况，分析历史预警期间电量变化，比对采取减排措施期间的用电量是否有明显下降趋势，初步判断企业未按规定落实相应应急减排措施。上述判断应结合现场核查、台账核查等方式，做最终判断。
2.现场核查：查看锅炉、印花机、烘干机、定型机等主要生产设备，预警期间是否按要求实施停限产；查看污染治理设施是否稳定运行。
3.台账核查：查阅生产设备运行台账，查看燃料、原辅料等使用量，产品产量，判断预警期间是否落实停限产要求，核查企业运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账及企业地磅、轨道衡等的物料进出量。
4.运输核查：调取厂区货运进出口视频监控记录，查看运输管理台账，比对预警前后厂区汽车运输情况，检查是否符合要求；现场抽查运行车辆和非道路移动机械，核查排放阶段是否符合要求。
[bookmark: _Toc17685][bookmark: _Toc23955]三、有机化工
[bookmark: _Toc5111][bookmark: _Toc5994]（一）适用范围
适用于符合产业政策要求的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C26化学原料和化学制品制造业，包括C261基础化学原料制造、C266专用化学产品制造、C268日用化学产品制造行业等以有机及无机化学品为原料生产各种有机原料及产品的行业。不包括无机酸、无机碱和无机盐等无机化学产品制造，不包括国家技术指南中制药、农药行业。
[bookmark: _Toc25198][bookmark: _Toc14416]（二）生产工艺
1.主要生产工艺：原料预处理/配料、化学反应、分离、精制、溶剂回收、干燥、包装等；
2.主要原辅材料：有机及无机原辅料、增溶剂、稀释剂、有机溶剂等；
3.主要燃料/能源：煤、天然气、焦炭、液化石油气、生物质、电等。
[bookmark: _Toc22971][bookmark: _Toc18231]（三）主要污染物产排环节
化工生产过程中原料破碎、配料等工序排放PM；生产过程中各类工业炉窑、反应釜、真空泵、离心机、冷凝器、烘干机、锅炉等工序排放PM、SO2、NOx和VOCs等污染物；有机化工原料和产品罐区排放VOCs。
表3-1  有机化工行业主要废气排放节点及主要治理措施

	序号
	生产工艺
	主要排污节点
	主要污染物
	主要治理措施

	1
	配料
	配料废气
	PM、VOCs
	多级过滤、袋式除尘、旋风除尘+袋式除尘和冷凝回收+吸附、吸收+回收、燃烧、吸附浓缩+燃烧

	2
	反应
	反应废气
	VOCs
	
冷凝回收+吸附、吸收+回收、燃烧、吸附浓缩+燃烧

	3
	分离
	分离废气
	
	

	4
	精制
	精制废气
	
	

	5
	干燥
	
干燥废气
	PM、VOCs
	多级过滤、袋式除尘、旋风除尘+袋式除尘和冷凝回收+吸附、吸收+回收、燃烧、吸附浓缩+燃烧

	6
	包装
	包装、分装废气
	PM
	多级过滤、袋式除尘、旋风除尘+袋式除尘

	
	
	
	VOCs
	冷凝回收+吸附、吸收+回收、燃烧、吸附浓缩+燃烧

	7
	溶剂回收
	溶剂挥发、蒸馏精馏产生的不凝气
	VOCs
	冷凝回收+吸附、吸收+回收、燃烧、吸附浓缩+燃烧

	8
	VOCs物料装卸、转运
	槽车
	VOCs
	气相平衡、冷凝回收等

	9
	VOCs物料储存
	固定顶罐、浮顶罐（内浮顶罐、外浮顶罐）
	VOCs
	固定顶罐安装储罐呼吸气治理设施（燃烧、冷凝回收等），采用浮顶罐

	10
	设备动静密封点泄漏
	有机液体介质的机泵、阀门、法兰等动、静密封泄漏排放
	VOCs
	LDAR泄漏检测与修复

	11
	废水收集及处理过程
	废水处理废气
	VOCs
	加盖、密闭、收集和化学吸收+生物净化+氧化+水洗、化学吸收+水洗+生物净化、水洗+生物净化

	12
	危废间
	危废挥发废气
	VOCs
	密闭、收集、治理

	13
	危险废物焚烧炉
	焚烧炉烟气
	PM、SO2、NOx、VOCs等
	静电除尘、袋式除尘等，石灰石/石灰-石膏湿法脱硫、双碱法脱硫等，低氮燃烧、SCR、SNCR等，吸收、吸附等

	14
	锅炉
	锅炉烟气
	SO2
	湿法脱硫（石灰石/石灰－石膏、氨法）、喷雾干燥法脱硫、循环流化床法脱硫

	
	
	
	PM
	电除尘、袋式除尘、电袋除尘

	
	
	
	NOx
	低氮燃烧技术、SCR、SNCR





[bookmark: _Toc23002][bookmark: _Toc25848]（四）绩效分级指标
表3-2  有机化工企业绩效分级指标

	差异化指标
	A级企业
	B级企业
	C级企业
	D级企业

	源头控制
	反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等全部收集治理。
	未达到 C 级要求。

	生产工艺及
装备水平
	1.属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》鼓励类和允许类；2、符合相关行业产业政策；3、符合湖北省相关政策要求；4、符合市级规划。
	未达到 C 级要求。

	
	采用密闭化、管道化（液态物料）、全自动生产线（涉VOCs产生点）。
	采用密闭化、半自动化生产线（涉VOCs产生点）。
	未达到B级要求

	工艺过程
	1.涉VOCs物料的投加和卸放、化学反应、萃取/提取、蒸馏/精馏、结晶以及配料、混合、搅拌、包装等过程，采用密闭设备，废气全部收集治理；
2.涉VOCs物料的离心、过滤单元操作采用密闭式离心机、过滤机、真空泵等设备；干燥单元操作采用密闭干燥设备；密闭设备排放的废气排至VOCs废气收集处理系统；
3.载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，含VOCs物料用密闭容器盛装，废气排至VOCs废气收集处理系统；
4.液态VOCs物料采用密闭管道输送方式；
5.粉状、粒状物料采用气力输送方式或密闭固体投料器等给料方式投加。
	1.涉VOCs物料的投加卸放、化学反应、萃取/提取、蒸馏/精馏、结晶以及配料、混合、搅拌、包装等过程，采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气全部收集治理；
2.涉VOCs物料的离心、过滤单元操作采用密闭式离心机、过滤机等设备，或在密闭空间内操作；干燥单元操作采用密闭干燥设备，或在密闭空间内操作；上述设备或空间废气排至VOCs废气收集处理系统；
3.同A级第3条要求；
4.液态VOCs物料采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加，进料时置换的废气应排至VOCs废气集处理系统或气相平衡系统；
5.粉状、粒状物料采用气力输送方式或密闭固体投料器等给料方式投加，无法密闭投加的，应建密闭投料间或在密闭空间内操作。
	1.同B级第1条要求；
2.同B级第2条要求；
3.同A级第3条要求；
4.同B级第4条要求；
5.粉状、粒状物料采用整体或局部密闭投加方式。
	未达到 C 级要求。

	泄漏检测与
修复
	按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）相关要求，开展泄漏检测与修复工作，建立LDAR软件平台
	按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）相关要求，开展泄漏检测与修复工作

	工艺有机废气治理
	1.配料、投加/卸放、反应、分离、提取、精制、结晶、干燥、溶剂回收等工艺有机废气全部密闭收集并引至有机废气治理设施，采用冷凝回收+吸附、燃烧、吸附浓缩+燃烧、吸收+回收等处理工艺，处理效率不低于90%（如处理效率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³），或送工艺加热炉、锅炉、焚烧炉直接燃烧处理；
2.如因安全生产需要，存在无法取消的废气应急旁路，企业应安装在线监控系统，同时加装有备用处置设施。
	1.配料、投加/卸放、反应、分离、提取、精制、结晶、干燥、溶剂回收等工艺有机废气全部收集并引至有机废气治理设施，采用冷凝+吸附回收、燃烧、吸附浓缩+燃烧、吸收+回收等处理工艺，处理效率不低于80%，或送工艺加热炉、锅炉、焚烧炉直接燃烧处理；
2.与A级第2条要求相同。
	未达到 C 级要求。

	挥发性有机
液体储罐
	对于储存物料的真实蒸气压a≥76.6kPa的有机液体储罐采用压力罐。
	未达到 C 级要求。

	
	1.对储存物料的真实蒸气压≥10.3 kPa 但<76.6kPa 且储罐容积≥20m³的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥0.7kPa但<10.3kPa且储罐容积≥30m³的挥发性有机液体储罐，采用高级密封方式的浮顶罐，真实蒸气压≥27.6kPa但<76.6kPa的有机液体储罐，采用高级密封方式的浮顶罐，或采用固定顶罐安装密闭排气系统至有机废气治理设施，或采用气相平衡系统；
2.符合第1条的固定顶罐排气采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）进行最终处理，或送工艺加热炉、锅炉、焚烧炉等燃烧处理；
3.对于储罐废气和工艺废气共用一套末端设施时，在生产工序限停产时，末端设施要持续运行。
	1.同A级第1条要求；
2.符合第1条的固定顶罐排气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离等两级及以上组合处理工艺或送工艺废气处理设备，VOCs废气处理效率不低于80%，确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m3；
3.同A级第3条要求。
	1.同A级第1条要求；
2.符合第1条的固定顶罐排气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离等两级及以上组合处理工艺或送工艺废气处理设备
3.同A级第3条要求。
	

	挥发性有机
液体装载
	1.挥发性有机液体应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应小于200mm；
2.装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3，以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa但<27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m3的，装载过程排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准或处理效率≥90%；或排放废气连接至气相平衡系统；
3.符合第2条要求的，装载作业排气采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）进行最终处理，或送工艺加热炉、锅炉、焚烧炉等燃烧处理
	1 .同 A  级要求
2 .装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3，以及装载物料真实蒸气≥5.2kPa但<27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m3的，装载过程排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准或处理效率≥80%；或排放废气连接至气相平衡系统
3 .符合第 2 条要求的，装载作业 排气采用吸收、吸附、冷凝、膜 分离等两级及以上组合处理或引至 工艺有机废气治理设施处理。
	1 .同 A  级要求
2 .装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3，以及装载物料真实蒸气≥5.2kPa但<27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m3的，装载过程排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准；或排放废气连接至气相平衡系统
3 .同B级第3条要求   
	未达到C 级要求。

	污水收集和处理
	1.含 VOCs 工艺废水采用密闭管道输送，废水集输系统的接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施；
2.废水集输、储存、处理设施加盖密闭，并密闭排气至有机废气治理设施；
3.污水处理站废气采用焚烧法或吸收、氧化、生物法等组合工艺进行处理。
	1.同A级第1条要求；
2.废水储存、处理设施加盖密闭或采取其他等效措施，并密闭排气至有机废气治理设施；
3.污水处理站废气采用吸收、氧化、生物法等及其组合工艺进行处理。
	1.废水采用沟渠输送并加盖密闭，其余同B级要求；
2.同B级要求；
3.同B级要求
	未达到C 级要求。

	加热炉/窑炉/锅炉及其他
	加热炉/窑炉/锅炉污染治理技术、排放限值执行通用行业应急减排措施制定技术指南涉锅炉/炉窑企业相应绩效分级指标。
	未达到C 级要求。

	无组织管控
	一.生产过程
1.所有物料采用密闭/封闭方式储存，含VOCs物料配备废气负压收集至VOCs处理设施；
2.厂内物料转移和输送采用气力输送、封闭皮带等，无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应设置独立集气罩，配套的除尘设施不与室内通风除尘混用；
3.含VOCs物料采用密闭输送、密闭投加或密闭操作间；
4.车间产尘点安装集气罩进行负压收集，周边无粉尘外溢。各涉VOCs工序采用密闭集气或局部集气收集，采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。
二.车间、料场环境
1.生产车间地面干净，生产设施、设备材料表面无积料、积灰现象；
2.封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门；
3.在确保安全的前提下，所有门窗应处于封闭状态；
4.生产车间无可见烟粉尘外逸。
三、其他
1.危险废物贮存库如贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物，采用闭口容器或包装物内贮存，贮存库设置有废气收集装置和废气处理设施；危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，采取抑尘等有效措施；
2.厂区地面全部硬化或绿化，其中未利用地宜优先绿化，无成片裸露土地。
	一.生产过程
至少达到A级要求中1、2、3项；
二.车间、料场环境
至少达到A级要求中1、2、3项；
三、其他
至少达到A级要求中1项。
	未达到C 级要求。

	排放限值
	1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放限值要求：10、30mg/m³，且其他污染物稳定达到国家排放限值；
2.VOCs治理设施去除率达到90%及以上；因废气收集、生产工艺原因去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³；
3.污水处理厂周界监控点环境空气臭气浓度低于20，NH3、H2S浓度分别低于0.2mg/m³、0.02mg/m³，其他特征污染物满足排污许可证排放限值要求。
	1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放限值要求：10、40mg/m³，且其他污染物稳定达到国家排放限值；
2.同A级第2条要求；
3.同A级第3条要求。
	各项污染物达到国标特别排放限值，同时满足相关地方排放标准要求。

	监控监测水平
	1.重点排污单位风量大于10000m³/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求联网，CEMS相关数据至少要保存一年；
2.厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口、料场出入口等易产尘点安装高清视频监控系统，视频监控数据保存6个月以上；
3.生产装置（涉及易燃易爆危险化学品）及环保治理设施安装DCS，记录企业环保设施运行（烟气温度、湿度、烟气排放量、污染物排放浓度、风机电流、压力；VOCs治理设施的燃烧温度、脱附时间、脱附频率、脱附周期、脱附温度等；有脱硫设施的，脱硫剂使用量，脱硫剂仓料（液）位（与CEMS时间同步）、风机电流、SO2排放浓度；有脱硝设施的，脱硝剂使用量，脱硝剂仓（液）位，脱硝反应器出入口烟气温度、压力和NOx浓度，风机电流，NOx排放浓度等数据及历史曲线）及相关生产过程（生产时间、产量、负荷、投料量）等主要参数，DCS监控数据至少保存一年。
4.主要涉气生产装置及污染治理设施按要求安装用电监管设备，实现分表计电，用电监管数据按要求与省级主管部门用电监管平台联网。
	1.生产装置和废气处理设备安装PLC/DCS系统，记录生产过程和废气处理设施主要参数，PLC/DCS监控数据至少要保存一年；
2.同A级第2条要求；
3.同A级第3条要求；
4.同A级第3条要求。
	未达到C 级要求。

	环境管理
水平
	环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。

	
	1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；
2.废气污染治理设施运行、维护、管理信息（包括但不限于废气收集系统和污染治理设施的名称规格、设计参数、运行参数、巡检记录、污染治理易耗品与药剂用量（吸附剂、催化剂、脱硫剂、脱硝剂、过滤耗材等）、操作记录以及维护记录、运行要求等）；
3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；
4.主要原辅材料消耗记录；
5.燃料消耗记录；
6.固废、危废暂存、处理记录；
7.如有废气应急旁路，具有在线监控系统运行维护记录和对应备用处置设施启动的历史记录、维护和检修记录、向地方生态环境主管部门报告记录；
8.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出厂时间、车辆或机械信息、运送货物名称及运量等）。
	
至少达到A级要求中1、2、3、4项。
	未达到C 级要求。

	
	人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。
	人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。

	运输方式
	1.物料全部采用清洁方式（铁路、水路、管道、管状带式输送机、皮带通廊等）、国六及以上排放标准重型载货车辆、纯电或氢燃料电池车辆运输；
2.厂内运输车辆全部使用纯电、氢燃料电池车辆；
3.厂内非道路移动机械全部使用纯电、氢燃料电池机械。
	1.物料采用清洁方式（铁路、水路、管道、管状带式输送机、皮带通廊等）、国六及以上排放标准重型载货车辆、纯电或氢燃料电池车辆运输比例不低于 80%，其他车辆达到国五排放标准；
2.厂内运输车辆达到国六及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池车辆比例不低于80%，其他车辆达到国五排放标准；
3.厂内非道路移动机械达到国四及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池机械比例不低于80%，其他达到国三排放标准。
	1.物料采用清洁方式（铁路、水路、管道、管状带式输送机、皮带通廊等）、国六及以上排放标准重型载货车辆、纯电或氢燃料电池车辆运输比例不低于50%，其他车辆达到国四排放标准；
2.厂内运输车辆达到国六及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池车辆比例不低于50%，其他车辆达到国五排放标准；
3.厂内非道路移动机械达到国四及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池机械比例不低于50%。
	未达到C 级要求。

	运输监管
	参照《重点行业移动源监管与核查技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账，门禁视频监控系统与省级移动源监管平台联网。
	未达到A、B级要求



[bookmark: _Toc2654][bookmark: _Toc16704]（五）减排措施
1.A级企业
鼓励结合实际，自主采取减排措施，确保重污染天气预警期间污染物排放量只降不增。
2.B级企业
黄色预警期间：停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
橙色预警期间：涉气工序限产20%，重点排污单位在每次预警启动前以预警发布前 10 个正常生产日日均产量为基准核算限产基数，明确限产措施及对应的污染物排放量（可基于在线监测数据核定，各污染物削减比例与对应工序停限产比例对应），非重点排污单位以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年秋冬季正常生产日总产量”三者日均值的最小值为基准核算限产基数；停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
红色预警期间：涉气工序限产30%，重点排污单位在每次预警启动前以预警发布前 10 个正常生产日日均产量为基准核算限产基数，明确限产措施及对应的污染物排放量（可基于在线监测数据核定，各污染物削减比例与对应工序停限产比例对应），非重点排污单位以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年秋冬季正常生产日总产量”三者日均值的最小值为基准核算限产基数；停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
3.C级企业
黄色预警期间：涉气工序限产30%，重点排污单位在每次预警启动前以预警发布前 10 个正常生产日日均产量为基准核算限产基数，明确限产措施及对应的污染物排放量（可基于在线监测数据核定，各污染物削减比例与对应工序停限产比例对应），非重点排污单位以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年秋冬季正常生产日总产量”三者日均值的最小值为基准核算限产基数；停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
橙色预警期间：涉气工序限产50%，重点排污单位在每次预警启动前以预警发布前 10 个正常生产日日均产量为基准核算限产基数，明确限产措施及对应的污染物排放量（可基于在线监测数据核定，各污染物削减比例与对应工序停限产比例对应），非重点排污单位以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年秋冬季正常生产日总产量”三者日均值的最小值为基准核算限产基数；停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
红色预警期间：涉气工序全部停产，重点排污单位在每次预警启动前以预警发布前 10 个正常生产日日均产量为基准核算限产基数，明确限产措施及对应的污染物排放量（可基于在线监测数据核定，各污染物削减比例与对应工序停限产比例对应），非重点排污单位以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年秋冬季正常生产日总产量”三者日均值的最小值为基准核算限产基数；停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
4.D级企业
黄色及以上预警期间：停产；停止除纯电、氢燃料电池以外的运输车辆和非道路移动机械。
5.备注
短时间内反应釜、精馏塔、连续化反应装置等难以停产的工序，建议在重污染频发的秋冬季期间，提前调整生产计划，确保预警期间企业能够落实最高级别相应应急减排措施。有机化工行业企业工艺改造、废气收集、末端治理等环节均须进行安全评估，在保证安全的前提下改造、运行。
[bookmark: _Toc32284][bookmark: _Toc3135]（六）核查方法
1.电量分析：从电力平台调取企业用电量情况，分析历史预警期间电量变化，比对采取减排措施期间的用电量是否有明显下降趋势，初步判断企业未按规定落实相应应急减排措施。上述判断应结合现场核查、台账核查等方式，做最终判断。
2.现场核查：查看污染治理设施是否稳定运行；查看主要生产设备预警期间是否按要求实施停限产。
3.台账核查：查阅主要生产设备运行台账，查看原辅料等使用量，产品产量，判断预警期间是否落实停产要求，核查企业运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账及企业地磅、轨道衡等物流进出量。
4.运输核查：调取厂区货运进出口视频监控记录，查看运输管理台账，比对预警前后厂区汽车运输情况，检查是否符合要求；现场抽查运行车辆和非道路移动机械，核查排放阶段是否符合要求。
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark8][bookmark: _Toc12128][bookmark: _Toc9794]四、汽修行业
[bookmark: _Toc3386][bookmark: _Toc11125]（一）适用范围
适用于国民经济行业分类（GB/T4754-2017）中规定的O8111汽车修理、摩托车修理与维护场所，指从事汽车、摩托车修理、维护和保养的企业和个体经营户，主要包括为汽车、摩托车喷涂等涉VOCs排放的工序。
[bookmark: _Toc25385][bookmark: _Toc19354]（二）生产工艺
1.主要污染工序：调漆、喷涂、烘干和打磨抛光等。
2.主要能源：电、天然气。
[bookmark: _Toc8098][bookmark: _Toc1430]（三）主要污染物产排环节
1.VOCs：主要产生于调漆、喷涂、烘干、修补等涂装工序，主要来源于涂料、稀释剂、清洗剂、固化剂、胶黏剂等含VOCs原辅材料的使用及挥发逸散；
2.PM：主要产生于腻子粉打磨、抛光等工序。
[bookmark: _Toc6548][bookmark: _Toc31504]（四）绩效分级指标
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表4-1  汽修行业绩效分级指标
	差异化指标
	A级企业
	B级企业
	C级企业
	D级企业

	
废气治理技术
	1.使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、烘干等涂装工序废气排至废气收集处理系统，采用漆雾预处理+热力焚烧或吸附浓缩+燃烧等治理技术，处理效率≥95%；
2.打磨废气收集至袋式除尘、滤筒除尘等除尘器（设计效率高于99%）。
	1.使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、烘干等涂装工序废气排至废气收集处理系统，采用漆雾预处理+热力焚烧或吸附浓缩+燃烧等治理技术，处理效率≥85%；
2.打磨废气收集至袋式除尘、滤筒除尘等除尘器。
	1.使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、烘干等涂装工序废气排至废气收集处理系统，处理效率≥80%；
2.同B级要求。
	未达到C级要求。

	无组织
管控
	1.VOCs无组织排放废气收集处理系统应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求；
2.涂装过程中使用的处于施工状态的涂料VOCs含量限值应符合GB/T38597中汽车修补用涂料要求；
3.涂料、稀释剂、胶黏剂、固化剂、清洗剂等VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋或储罐中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于密闭空间，在物料非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；VOCs物料的转移和输送过程应保持密闭；
4.存放过VOCs物料的容器或包装袋应加盖、密封，保持密闭；废溶剂、废吸附剂、沾有涂料或溶剂的棉纱/抹布等废弃物应放入具有标识的密闭容器中；
5.调漆工序在专门的调漆室内操作，喷烤漆和烘干工序在专门的喷烤漆房内操作，打磨、清洗、调漆、烘干等工序废气应排至废气收集处理系统，清洗后的废液应密闭收集处理，湿式喷漆房循环水泵间应密闭，安装废气收集处理设施；采用溶剂型涂料的喷枪应密闭清洗；
6.涉VOCs物料的密闭空间的封闭区域或封闭式建筑物，除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态；
7.废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行，在生产工艺设备启动前开启、结束后停止；废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；
8.厂区地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地；
9.贮存易产生VOCs和异味的危险废物贮存库，设有废气收集装置和处理设施，废气处理设施的排气筒高度不低于15m。
	1.VOCs无组织排放废气收集处理系统应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求。


	监测监控水平
	1.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测；
2.主要涉气生产装置及污染治理设施按要求安装用电监管设备，实现分表计电，用电监管数据按要求与省级主管部门用电监管平台联网；
3.环保治理设施安装DCS/PLC，记录企业环保设施运行运行的主要参数，监控数据至少保存一年。
4.重点排污单位风量大于10000m³/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求联网；在线监测相关数据至少保存最近一年。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）；
5.喷漆房、企业车辆进出大门安装高清视频监控系统，视频监控数据保存6个月以上。
	至少达到A、B级要求中1、2、5项
	未达到C级要求。

	排放限值
	1.PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、30mg/m³；
2.VOCs治理设施去除率达到95%及以上；废气去除率确实达不到95%的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC任意1h平均浓度低于4mg/m³；
3.企业边界PM、NMHC无组织排放浓度分别不高于1、2mg/m³。
	1.PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于20、40mg/m³；
2.VOCs治理设施去除率达到85%及以上；废气去除率确实达不到85%的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC任意1h平均浓度低于4mg/m³；
3.企业边界PM、NMHC无组织排放浓度分别不高于1、2mg/m³。
	PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于30、50mg/m³。
	未达到C级要求。

	环境管理水平
	环保档案齐全：1.环评批复文件；2.排污许可证及季度、年度执行报告；3.竣工验收文件；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告。

	
	台账记录：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2.废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、脱附温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料（天然气）消耗记录。
	至少符合A、B级要求中1、2、3项
	未达到C级要求。

	
	人员配置：配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（包括但不限于学历、培训、从业经验等）。
	人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。

	备注：营业面积5000平方米以下且年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的，不需提供环评及验收相关资料。


[bookmark: _Toc29691]


[bookmark: _Toc17251]（五）减排措施
1.A级企业
鼓励结合实际，自主采取减排措施，确保重污染天气预警期间污染物排放量只降不增。
2.B级企业
黄色预警期间：自主采取减排措施，确保重污染天气预警期间污染物排放量只降不增。
橙色预警期间：使用溶剂型原辅材料的调漆、喷涂、流平、烘干等涂装生产单元和打磨工序限产 30%，重点排污单位在每次预警启动前以预警发布前 10 个正常生产日日均产量为基准核算限产基数，明确限产措施及对应的污染物排放量（可基于在线监测数据核定，各污染物削减比例与对应工序停限产比例对应），非重点排污单位以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年秋冬季正常生产日总产量”三者日均值的最小值为基准核算限产基数。
红色预警期间：调漆、喷涂、流平、烘干等涂装生产单元和打磨工序停产。
3.C级企业
黄色预警期间：使用溶剂型原辅材料的调漆、喷涂、流平、烘干等涂装生产单元和打磨工序限产 30%，重点排污单位在每次预警启动前以预警发布前 10 个正常生产日日均产量为基准核算限产基数，明确限产措施及对应的污染物排放量（可基于在线监测数据核定，各污染物削减比例与对应工序停限产比例对应），非重点排污单位以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年秋冬季正常生产日总产量”三者日均值的最小值为基准核算限产基数。
橙色预警期间：使用溶剂型原辅材料的调漆、喷涂、流平、烘干等涂装生产单元和打磨工序限产 60%，重点排污单位在每次预警启动前以预警发布前 10 个正常生产日日均产量为基准核算限产基数，明确限产措施及对应的污染物排放量（可基于在线监测数据核定，各污染物削减比例与对应工序停限产比例对应），非重点排污单位以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年秋冬季正常生产日总产量”三者日均值的最小值为基准核算限产基数。
红色预警期间：调漆、喷涂、流平、烘干等涂装生产单元和打磨工序停产。
4.D级企业
黄色及以上预警期间：调漆、喷涂、流平、烘干等涂装生产单元和打磨工序停产。
[bookmark: _Toc18701][bookmark: _Toc30470]（六）核查方法
1.电量分析：从电力平台调取企业用电量情况，分析历史预警期间电量变化，比对采取减排措施期间的用电量是否有明显下降趋势，初步判断企业未按规定落实相应应急减排措施。上述判断应结合现场核查、台账核查等方式，做最终判断。
2.现场核查：主要检查企业打磨、调漆、喷涂、烘干等生产工序是否按照预警等级执行应急减排措施要求，检查污染治理设施的运行稳定性。
3.台账核查：重点核查喷漆房设施启运记录表；核查企业生产台账记录。
[bookmark: bookmark24][bookmark: _Toc8444][bookmark: _Toc26293]五、沥青搅拌站
[bookmark: _Toc21610][bookmark: _Toc6680]（一）适用范围
沥青混凝土搅拌站，一般商砼企业执行国家指南中水泥制品行业绩效引领性指标。
[bookmark: _Toc26201][bookmark: _Toc29195]（二）生产工艺
1.主要生产工艺：配料、加热、搅拌、出料等。
2.主要原辅材料：水泥、沥青、石灰、石膏、石子、砂子、石粉、粉煤灰、矿粉等。
3.主要能源：天然气、电等。
[bookmark: _Toc11090][bookmark: _Toc3661]（三）主要污染物产排环节
PM：主要来自上料、输送、石子（砂子）烘干加热、筛分、配料、混合搅拌过程以及厂内锅炉燃料燃烧产生。
VOCs：主要来自沥青加热、保温、热储过程。
沥青烟：主要来自沥青、石子混合搅拌以及装车过程。
二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）：主要来自厂内锅炉（导热油炉）燃料燃烧产生。
[bookmark: _Toc7651][bookmark: _Toc11722]（四）绩效分级指标
表5-1   商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标

	差异化指标
	A级企业
	B级企业
	C级企业
	D级企业

	能源类型
	使用电、天然气等能源。
	未达到B级要求。

	生产工艺及
装备水平
	1.属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》鼓励类和允许类；2、符合相关行业产业政策；3、符合湖北省相关政策要求；4、符合市级规划。
	未达到C级要求。

	污染治理
技术
	1.沥青烟、PM治理采用覆膜袋式除尘器、滤筒除尘器、湿电除尘等除尘技术（除湿电除尘外，设计效率不低于99%）；
2.对排放的VOCs进行全面收集，经去除PM（沥青烟）后，采用燃烧工艺进行处理或引至锅炉燃烧处理，处理效率≥95%；
3.沥青槽及沥青储罐排气经密闭收集后，经去除PM（沥青烟）后，采用燃烧工艺进行处理或引至锅炉燃烧处理；
4.燃气锅炉（导热油炉）污染治理技术、排放限值执行通用行业应急减排措施制定技术指南涉及锅炉/炉窑企业相应绩效分级指标
	1.沥青烟、PM治理采用袋式除尘器、静电除尘等除尘技术；
2.对排放的VOCs进行全面收集，治理采用吸附浓缩+燃烧、燃烧工艺，或活性炭吸附、焦油捕集器等组合工艺，处理效率≥85%；
3.沥青槽及沥青储罐采用活性炭吸附等处理工艺；
4.同A级第4条要求。
	1.同B级第1条要求；
2.对排放的VOCs进行收集治理，处理效率≥80%；
3.同B级第3条要求；
4.同A级第4条要求

	未达到C级要求。

	
无组织管控
	1.粉状物料采用料仓、储罐等方式密闭储存；粒状物料采用料仓、储罐等方式密闭储存或采用堆棚封闭储存；块状物料采用堆棚封闭储存；沥青储罐呼吸孔安装VOCs收集处理设施；
2.所有散状物料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；沥青运输、储存、装卸、加热、改性等过程密闭，沥青采用密闭管道输送投加，配备沥青加料自动联锁系统；
3.各物料破碎、搅拌、转载、下料口、卸料装车等设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器或滤筒除尘器；搅拌机皮带跌落点等产尘点配套抽风收尘及除尘装置，不得有明显粉尘逸散；卸沥青槽密闭，沥青槽及沥青储罐废气负压引至废气收集处理系统；
4.沥青砼搅拌（拌合）楼需二次封闭并将粉料储罐封闭在内，沥青砼搅拌机、搅拌楼配套安装沥青烟气收集及处理设施；沥青砼成品装车处封闭，配套安装沥青烟气收集及处理设施；
5.除尘器设卸灰锁风装置，除尘灰密闭输送返回生产工序；无法实现返回的，应设置密闭灰仓，采用封闭袋接或封闭式螺旋输送，卸灰区封闭；不得直接卸落地面造成二次扬尘；
6.料棚配备喷雾抑尘设施，货物进出大门为自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态；
7.厂区地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地；
8.沥青搅拌站贮存易产生粉尘、VOCs、有毒有害大气污染物和异味的危险废物贮存库，设有废气收集装置和处理设施，废气处理设施的排气筒高度不低于15m。
	至少达到A级要求中1、3、5项
	未达到C级要求。

	
	9.企业出厂口和料场出口处【1】配备自动感应式高压清洗装置，对所有货物运输车辆的车轮、底盘进行冲洗；
10.洗车台周边配备视频监控，具有辅助照明系统，视频监控数据保存一年；
11.洗车台全自动操作，具有最低冲洗时间控制功能，具备自动和手动冲洗功能；鼓励企业商砼罐车清洗采用干式技术，减少厂区废水产生，以保障洗车区域干净整洁、无物料撒漏、堆积、粘结；
12.洗车台配备废水收集、处理系统。
	1.与A级第9条要求相同。
2.与A级第12条要求相同。
	至少达到A级第9条要求
	未达到C级要求。

	排放限值
	1.PM、NMHC、沥青烟有组织排放浓度均不高于10、30、10mg/m³；
2.VOCs治理设施去除率达到80%及以上；因烟气收集工艺原因去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³;
3.厂界PM排放浓度不高于1mg/m³；
4.锅炉（导热油炉）排放限值执行通用行业应急减排措施制定技术指南涉及锅炉/炉窑企业相应绩效分级指标。
	1.PM、NMHC、沥青烟有组织排放浓度分别不高于10、40、20mg/m³；
2.同A级第2条要求；
3.同A级第3条要求；
4.同A级第4条要求。
	1.PM、NMHC、沥青烟有组织排放浓度分别不高于40、50、30mg/m³；
2.同A级第4条要求。
	各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从
严地方要求。

	监测监控水平
	1. 重点排污单位风量大于10000m³/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求联网；在线监测相关数据至少保存1年。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）；
2. 厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口、料场出入口等易产尘点安装高清视频监控系统，视频监控数据保存6个月以上；
3.环保治理设施安装DCS/PLC，记录企业环保设施运行的主要参数，监控数据至少保存一年。
4.主要涉气生产装置及污染治理设施按要求安装用电监管设备，实现分表计电，用电监管数据按要求与省级主管部门用电监管平台联网。
	至少达到A级要求中2、4项
	未达到C级要求。

	环境管理水平
	环保档案齐全：1.环评批复文件；2.排污许可证及季度、年度执行报告；3.竣工验收文件；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告。

	
	台账记录：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、脱附温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4.主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录。
	至少达到A级要求中1、2、3项
	未达到C级要求。

	
	人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。
	人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。

	运输方式
	1.物料全部采用清洁方式（铁路、水路、管道、管状带式输送机、皮带通廊等）、国六及以上排放标准重型载货车辆、纯电或氢燃料电池车辆运输；
2.厂内运输车辆全部使用纯电、氢燃料电池车辆；
3.厂内非道路移动机械全部使用纯电、氢燃料电池机械。


	1.物料采用清洁方式（铁路、水路、管道、管状带式输送机、皮带通廊等）、国六及以上排放标准重型载货车辆、纯电或氢燃料电池车辆运输比例不低于 80%，其他车辆达到国五排放标准；
2.厂内运输车辆达到国六及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池车辆比例不低于80%，其他车辆达到国五排放标准；
3.厂内非道路移动机械达到国四及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池机械比例不低于80%，其他达到国三排放标准。


	1.物料采用清洁方式（铁路、水路、管道、管状带式输送机、皮带通廊等）、国六及以上排放标准重型载货车辆、纯电或氢燃料电池车辆运输比例不低于50%，其他车辆达到国四排放标准；
2.厂内运输车辆达到国六及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池车辆比例不低于50%，其他车辆达到国五排放标准；
3.厂内非道路移动机械达到国四及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池机械比例不低于50%。


	未达到C级要求。

	运输监管
	参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账，门禁视频监控系统与省级移动源监管平台联网。
	未达到A、B级要求

	备注【1】：料场口与出厂口距离在100米以内的可合并安装1处洗车台；企业如有多处洗车台，在出厂口前安装一套自动感应式高压清洗装置即可。
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[bookmark: _Toc4096][bookmark: _Toc11563]（五）减排措施
1.A级企业
鼓励结合实际，自主采取减排措施。
2.B级企业
黄色预警期间：停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
橙色预警期间：搅拌、烘干、沥青加热等工序限产50%，重点排污单位在每次预警启动前以预警发布前 10 个正常生产日日均产量为基准核算限产基数，明确限产措施及对应的污染物排放量（可基于在线监测数据核定，各污染物削减比例与对应工序停限产比例对应），非重点排污单位以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年秋冬季正常生产日总产量”三者日均值的最小值为基准核算限产基数；停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
红色预警期间：搅拌、烘干、沥青加热等涉气工序停产；停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
3.C级企业
黄色预警期间：搅拌、烘干、沥青加热等工序停产50%，重点排污单位在每次预警启动前以预警发布前 10 个正常生产日日均产量为基准核算限产基数，明确限产措施及对应的污染物排放量（可基于在线监测数据核定，各污染物削减比例与对应工序停限产比例对应），非重点排污单位以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年秋冬季正常生产日总产量”三者日均值的最小值为基准核算限产基数；停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
橙色和红色预警期间：搅拌、烘干、沥青加热等涉气工序停产；停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
4.D级企业
黄色及以上预警期间：停产；停止除纯电、氢燃料电池以外的运输车辆和非道路移动机械。
5.备注
保障重点工程的商砼、沥青砼搅拌站，经市级及以上部门公示批准后，实行定向定量生产及运输。
[bookmark: _Toc27097][bookmark: _Toc11578]（六）核查方法
1.电量分析：从电力平台调取企业用电量情况，分析历史预警期间电量变化，比对采取减排措施期间的用电量是否有明显下降趋势，初步判断企业未按规定落实相应应急减排措施。上述判断应结合现场核查、台账核查等方式，做最终判断。
2.现场核查：查看污染治理设施是否稳定运行；查看生产设备预警期间是否按要求实施停限产。
3.台账核查：查阅生产设备运行台账，查看原辅料等使用量，产品产量，判断预警期间是否落实停产要求。
4.运输核查：调取厂区货运进出口视频监控记录，查看运输管理台账，比对预警前后厂区汽车运输情况，检查是否符合要求；现场抽查运行车辆和非道路移动机械，核查排放阶段是否符合要求。
[bookmark: _Toc20968][bookmark: _Toc21963]六、通用涉PM、VOCs行业
对于不属于国家39个重点行业、我省5个重点行业和我市5个重点行业的企业，其涉PM、VOCs排放工序按照表6-1通用涉PM绩效分级指标、表6-2通用涉VOCs绩效分级指标要求实施绩效分级差异化管理。


[bookmark: _Toc9695]
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[bookmark: _Toc29878]（一）绩效分级指标
表6-1  通用涉PM企业绩效分级指标

	差异化指标
	A级企业
	B级企业
	C级企业
	D级企业

	生产工艺和装备
	不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。
	未达到B级要求。

	物料装卸
	1.车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施；
2.不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。
	至少达到A、B级第1条要求。
	未达到C级要求。

	物料储存
	1.一般物料：粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内地面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐；
2.危险废物：应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物管理台账和危险废物转移情况信息表保存5年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。涉大气污染物排放的，应设置对应污染治理设施。
	1.一般物料：粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于半封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。半封闭料场应至少两面有围墙围挡）及屋顶，料场内地面全部硬化。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐；
2.同A级第2条要求。
	1.一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于半封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。
2.危险废物：应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。
	未达到C级要求。

	物料转移和输送
	1.粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；
2.无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施。
	1.粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送；
2.无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。
	未达到B级要求。

	工艺过程
	1.各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取收尘/抑尘措施；
2.破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。
	未达到B级要求。

	成品包装
	1.粉状、粒状产品包装卸料口应完全封闭，卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘；
2.各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象；
3.生产车间不得有可见烟（粉）尘外逸。
	1.粉状、粒状产品包装卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施，卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘；
2.同A级第2条要求；
3.同A级第3条要求。
	未达到B级要求。

	除尘设施
	PM处理采用覆膜袋式除尘器、滤筒除尘器、湿电除尘等除尘技术（除湿电除尘外，设计效率不低于99%）。
	PM处理采用覆膜袋式除尘器、滤筒除尘器、湿电除尘等除尘技术。
	未达到B级要求。

	排放限值
	PM排放限值不高于10mg/m³；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。
	PM排放限值不高于20mg/m³；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。
	PM排放限值不高于30mg/m³；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。
	未达到C级要求。

	无组织
管控
	1.除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、吨包袋等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面；
2.除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；
3.脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在厂区内应封闭储存，在转运过程中应采取封闭抑尘措施并应封闭储存。
	至少满足A、B级第1项。
	未达到C级要求。

	监控监测水平
	1.重点排污单位及排污许可重点管理单位主要排放口均需安装CEMS，并按要求与省级主管部门联网，数据至少要保存一年；
2.企业主要生产设施及环保设施安装DCS控制系统，记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数，数据至少要保存一年；
3.主要涉气生产装置及污染治理设施按要求安装用电监管设备，实现分表计电，用电监管数据按要求与省级主管部门用电监管平台联网；
4.厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口、料场出入口等易产尘点安装高清视频监控系统，视频监控数据保存6个月以上。
	1.同A级第1条要求；
2.企业环保设施安装DCS/PLC控制系统，记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数，数据至少要保存一年；
3.同A级第3条要求；
4.同A级第4条要求。
	未达到B级要求。

	
厂容厂貌
	1.厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化；
2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘；
3.其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。
	未达到B级要求。

	环境管理水平
	环保档案齐全：1.环评批复文件；2.排污许可证及季度、年度执行报告；3.竣工验收文件；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告。

	
	台账记录：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间等）；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放手工和在线监测记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料（天然气、煤等）消耗记录。
	未达到C级要求。

	
	人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。
	人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。

	运输方式
	1.物料全部采用清洁方式（铁路、水路、管道、管状带式输送机、皮带通廊等）、国六及以上排放标准重型载货车辆、纯电或氢燃料电池车辆运输；
2.厂内运输车辆全部达到国六及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池车辆运输；
3.厂内非道路移动机械全部使用国四及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池机械。
	1.物料采用清洁方式（铁路、水路、管道、管状带式输送机、皮带通廊等）、国六及以上排放标准重型载货车辆、纯电或氢燃料电池车辆运输比例不低于 80%，其他车辆达到国五排放标准；
2.厂内运输车辆达到国六及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池车辆比例不低于80%，其他车辆达到国五排放标准；
3.厂内非道路移动机械达到国四及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池机械比例不低于80%，其他达到国三排放标准。


	未达到B级要求。

	运输监管
	参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账，门禁视频监控系统与省级移动源监管平台联网。
	未达到B级要求。




表6-2  通用涉VOCs企业绩效分级指标

	差异化指标
	A级企业
	B级企业
	C级企业
	D级企业

	生产工艺和装备
	不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。
	未达到B级要求。

	物料储存
	1.涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储；
2.盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；
3.生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。
	至少满足A、B级第1、3项。
	未达到C级要求。

	物料转移和输送
	涉VOCs物料采用密闭管道或密闭容器等输送。
	未达到B级要求。

	工艺过程
	1.原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作；
2.涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。
	未达到B级要求。

	VOCs治污
设施
	当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率>2kg时，应配置VOCs处理设施，采用冷凝、吸附、吸收、燃烧等多个工艺综合治理，处理效率不应低于95%。
	当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率>2kg时，应配置VOCs处理设施，采用冷凝、吸附、吸收、燃烧等多个工艺综合治理，处理效率不应低于85%。
	当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率>2kg时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。
	未达到C级要求。

	排放限值
	NMHC排放限值不高于30mg/m³；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。
	NMHC排放限值不高于40mg/m³；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。
	NMHC排放限值不高于50mg/m³；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。
	未达到C级要求。

	监测监控水平
	1.重点排污单位风量大于10000m³/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求联网，CEMS相关数据至少要保存一年；
2.厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口、料场出入口等易产尘点安装高清视频监控系统，视频监控数据保存6个月以上；
3.生产装置（涉及易燃易爆危险化学品）及环保治理设施安装DCS，记录企业环保设施运行主要参数，DCS监控数据至少保存一年。
4.主要涉气生产装置及污染治理设施按要求安装用电监管设备，实现分表计电，用电监管数据按要求与省级主管部门用电监管平台联网。
	1.同A级第1条要求；
2.企业环保设施安装DCS/PLC控制系统，记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数，数据至少要保存一年；
3.同A级第3条要求；
4.同A级第4条要求。
	至少满足A、B级第1、4项。
	未达到C级要求。

	厂容厂貌
	1.厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化；
2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘；
3.其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。
	未达到B级要求。

	环境管理水平
	环保档案齐全：1.环评批复文件；2.排污许可证及季度、年度执行报告；3.竣工验收文件；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告。

	
	台账记录：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间等）；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放手工和在线监测记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料（天然气、煤等）消耗记录。
	至少满足A、B级第1、2、3项。
	未达到C级要求。

	
	人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。
	人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。

	运输方式
	1.物料全部采用清洁方式（铁路、水路、管道、管状带式输送机、皮带通廊等）、国六及以上排放标准重型载货车辆、纯电或氢燃料电池车辆运输；
2.厂内运输车辆全部达到国六及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池车辆运输；
3.厂内非道路移动机械全部使用国四及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池机械。
	1.物料采用清洁方式（铁路、水路、管道、管状带式输送机、皮带通廊等）、国六及以上排放标准重型载货车辆、纯电或氢燃料电池车辆运输比例不低于 80%，其他车辆达到国五排放标准；
2.厂内运输车辆达到国六及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池车辆比例不低于80%，其他车辆达到国五排放标准；
3.厂内非道路移动机械达到国四及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池机械比例不低于80%，其他达到国三排放标准。


	未达到B级要求。


	运输监管
	参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账，门禁视频监控系统与省级移动源监管平台联网。
	未达到B级要求。


[bookmark: _Toc22904]
[bookmark: _Toc21922]（二）减排措施
1.A级企业
鼓励结合实际，自主采取减排措施，确保重污染天气预警期间污染物排放量只降不增。
2.B级企业
黄色预警期间：停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
橙色预警期间：涉气工序限产30%，重点排污单位在每次预警启动前以预警发布前 10 个正常生产日日均产量为基准核算限产基数，明确限产措施及对应的污染物排放量（可基于在线监测数据核定，各污染物削减比例与对应工序停限产比例对应），非重点排污单位以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年秋冬季正常生产日总产量”三者日均值的最小值为基准核算限产基数；停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
红色预警期间：涉气工序限产50%，重点排污单位在每次预警启动前以预警发布前 10 个正常生产日日均产量为基准核算限产基数，明确限产措施及对应的污染物排放量（可基于在线监测数据核定，各污染物削减比例与对应工序停限产比例对应），非重点排污单位以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年秋冬季正常生产日总产量”三者日均值的最小值为基准核算限产基数；停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
3.C级企业
黄色预警期间：涉气工序限产30%，重点排污单位在每次预警启动前以预警发布前 10 个正常生产日日均产量为基准核算限产基数，明确限产措施及对应的污染物排放量（可基于在线监测数据核定，各污染物削减比例与对应工序停限产比例对应），非重点排污单位以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年秋冬季正常生产日总产量”三者日均值的最小值为基准核算限产基数，停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输。
橙色预警期间：涉气工序限产50%，重点排污单位在每次预警启动前以预警发布前 10 个正常生产日日均产量为基准核算限产基数，明确限产措施及对应的污染物排放量（可基于在线监测数据核定，各污染物削减比例与对应工序停限产比例对应），非重点排污单位以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年秋冬季正常生产日总产量”三者日均值的最小值为基准核算限产基数；停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
红色预警期间：涉气工序停产；停止除纯电、氢燃料电池以外的运输车辆和非道路移动机械。
4.D级企业
黄色及以上预警期间：涉气工序停产；停止除纯电、氢燃料电池以外的运输车辆和非道路移动机械。
[bookmark: _Toc24353][bookmark: _Toc2052]（三）核查方法
1.电量分析：从电力公司调取企业用电量情况，分析历史预警期间电量变化，比对采取减排措施期间的用电量是否有明显下降趋势。
2.现场核查：重点核查企业生产线停限产情况。
3.台账核查：重点核查企业生产台账记录；核查企业涉气车间视频监控。
4.运输核查：调取厂区货运进出口视频监控记录，比对预警前后厂区汽车运输情况，检查是否符合要求；现场抽查运行车辆的随车清单、行驶证或登录机动车环保网等方式，核查排放标准是否符合要求。
[bookmark: _Toc1756][bookmark: _Toc8188]七、涉锅炉/炉窑排放企业
锅炉和各类工业炉窑，主要污染物为PM、SO2、NOx有组织和无组织排放，按照表7-1涉锅炉/炉窑绩效分级指标要求进行分级评定，并采取相应的减排措施。
[bookmark: _Toc3671][bookmark: _Toc18445]（一）绩效分级指标
表7-1  涉锅炉/炉窑企业绩效分级指标

	差异化指标
	A级企业
	B级企业
	C级企业
	D级企业

	能源类型
	以电、天然气等为能源。
	以电、天然气、液化石油气、生物质等为能源。
	以电、天然气、液化石油气、生物质、煤、柴油等为能源。

	生产工艺
	1.不属于《产业结构调整指导目录（2024）》限制类和淘汰类；2、符合相关行业产业政策；3、符合湖北省相关政策要求；4、符合市级规划。

	污染治理
技术
	1.PM：采用覆膜袋式、滤筒或湿电等高效除尘技术【1】（除湿电除尘外，设计效率不低于99%）；
2.NOx：采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术；使用氨法脱硝的企业，氨的装卸、储存、输送、制备等过程全密闭，并采取有氨气泄漏检测和收集措施；采用尿素作为还原剂的配备有尿素加热水解制氨系统。
	1.PM：采用袋式、滤筒、静电等除尘技术【1】；
2.NOx：采用低氮燃烧、SNCR/SCR、湿式氧化法等适宜技术；
3.SO2：采用湿法（配备自动加碱和pH值测量）、干法或半干法脱硫技术（设计效率不低于85%）【2】。
	1.PM：采用袋式、滤筒、静电等除尘技术【1】；
2.NOx：同B级第2条要求；
3.SO2：采用湿法、干法或半干法等脱硫技术【2】。

	未达到C级要求。

	









排放限值
	锅炉
	

1.燃气锅炉烟气PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于5、10、50mg/m³（基准氧含量：3.5%）；
2.氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。
	1.同A级第1条要求；
2.同A级第2条要求；
3.生物质锅炉烟气PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3（基准氧含量：9%）。

	1.燃煤锅炉烟气PM、SO2、NOx浓度分别不高于30、200、200mg/m3（基准氧含量：9%）；
2.燃油锅炉烟气PM、SO2、NOx浓度分别不高于30、100、200mg/m3（基准氧含量：3.5%）；
3.燃气锅炉烟气PM、SO2、NOx浓度分别不高于20、50、50mg/m3（基准氧含量：3.5%）；
4.生物质锅炉烟气PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于20、40、150mg/m3。
	未达到C级要求。

	
	工业
炉窑
	1.电窑PM排放浓度不高于10mg/m3（按实测浓度计）；
2.燃气工业炉窑烟气PM、SO2、NOx浓度分别不高于10、35、50mg/m3（基准氧含量：3.5%，因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）；
3.氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。
	1.电窑PM排放浓度不高于10mg/m3（按实测浓度计）；
2.燃气工业炉窑烟气PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3（基准氧含量：3.5%，因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）；
3.同A级第3条要求；
4.生物质工业炉窑烟气PM、SO2、NOx浓度分别不高于10、50、100mg/m3（基准氧含量：9%)。
	工业炉窑烟气PM、SO2、NOx浓度分别不高于20、80、180mg/m3（基准氧含量：9%）。
	未达到C级要求。

	
	其他
工序
	PM排放浓度不高于10mg/m3。
	PM排放浓度不高于20mg/m3。
	PM排放浓度不高于30mg/m3。
	未达到C级要求。

	监测监控
水平
	1.重点排污单位及排污许可重点管理单位主要排放口均需安装CEMS（不含以电、余热蒸汽为热源的锅炉；按照排污许可要求设置监测参数），采用SCR/SNCR脱硝的排放口需安装氨逃逸在线监测，并按要求与省级主管部门联网，数据至少要保存一年。
2.生物质锅炉（窑炉）使用单位应在进料口、锅炉房燃料堆场安装高清视频监控系统，视频监控数据保存6个月以上；
3.厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口、料场出入口等易产尘点安装高清视频监控系统，视频监控数据保存6个月以上；
4.废气处理设施安装PLC或DCS控制系统。有脱硫设施的，脱硫剂使用量，脱硫剂仓料（液）位（与CEMS时间同步）、风机电流、SO2排放浓度；有脱硝设施的，脱硝剂使用量，脱硝剂仓（液）位，脱硝反应器出入口烟气温度、压力和NOx浓度，风机电流，NOx排放浓度等数据及历史曲线）及相关生产过程（生产时间、产量、负荷、投料量）等主要参数，监控数据至少保存一年。
	1.至少达到A、B级企业1、2、3条。
2.废气处理设施安装PLC控制系统，记录设施运行关键参数并保存一年以上。
	未达到C级要求。

	环境管理
水平
	环保档案齐全：1.环评批复文件；2.排污许可证及季度、年度执行报告；3.竣工验收文件；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告。

	
	台账记录：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、脱硫及脱硝剂添加量和时间等）；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放手工和在线监测记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料（天然气、煤等）消耗记录。
	至少达到A、B级第1、2、3条要求。
	未达到C级要求。

	
	人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。
	人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。

	运输方式
	1.物料全部采用清洁方式（铁路、水路、管道、管状带式输送机、皮带通廊等）、国六及以上排放标准重型载货车辆、纯电或氢燃料电池车辆运输；
2.厂内运输车辆全部使用纯电、氢燃料电池车辆；
3.厂内非道路移动机械全部使用纯电、氢燃料电池机械。




	1.物料采用清洁方式（铁路、水路、管道、管状带式输送机、皮带通廊等）、国六及以上排放标准重型载货车辆、纯电或氢燃料电池车辆运输比例不低于 80%，其他车辆达到国五排放标准；
2.厂内运输车辆达到国六及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池车辆比例不低于80%，其他车辆达到国五排放标准；
3.厂内非道路移动机械达到国四及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池机械比例不低于80%，其他达到国三排放标准。




	1.物料采用清洁方式（铁路、水路、管道、管状带式输送机、皮带通廊等）、国六及以上排放标准重型载货车辆、纯电或氢燃料电池车辆运输比例不低于50%，其他车辆达到国四排放标准；
2.厂内运输车辆达到国六及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池车辆比例不低于50%，其他车辆达到国五排放标准；
3.厂内非道路移动机械达到国四及以上排放标准或使用纯电、氢燃料电池机械比例不低于50%，其他达到国三排放标准。




	未达到C级要求。

	运输监管
	参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账，门禁视频监控系统与省级移动源监管平台联网。
	未达到B级要求。

	备注【1】：燃气锅炉在PM稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺；
备注【2】：采用纯生物质锅炉、炉窑，在SO2稳定达到排放限值情况下可不采用脱硫工艺；



[bookmark: _Toc32050][bookmark: _Toc3128]（二）减排措施
1.A级企业
鼓励结合实际，自主采取减排措施，确保重污染天气预警期间污染物排放量只降不增。
2.B级企业
黄色预警期间：停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
橙色预警期间：使用电能、天然气之外的锅炉/炉窑降低30%生产负荷，重点排污单位在每次预警启动前以预警发布前 10 个正常生产日日均产量为基准核算限产基数，明确限产措施及对应的污染物排放量（可基于在线监测数据核定，各污染物削减比例与对应工序停限产比例对应），非重点排污单位以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年秋冬季正常生产日总产量”三者日均值的最小值为基准核算限产基数；停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
红色预警期间：使用电能、天然气之外的锅炉/炉窑降低50%生产负荷，重点排污单位在每次预警启动前以预警发布前 10 个正常生产日日均产量为基准核算限产基数，明确限产措施及对应的污染物排放量（可基于在线监测数据核定，各污染物削减比例与对应工序停限产比例对应），非重点排污单位以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年秋冬季正常生产日总产量”三者日均值的最小值为基准核算限产基数；停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
3.C级企业
黄色预警期间：使用电能、天然气之外的锅炉/炉窑降低50%生产负荷，重点排污单位在每次预警启动前以预警发布前 10 个正常生产日日均产量为基准核算限产基数，明确限产措施及对应的污染物排放量（可基于在线监测数据核定，各污染物削减比例与对应工序停限产比例对应），非重点排污单位以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年秋冬季正常生产日总产量”三者日均值的最小值为基准核算限产基数；停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
橙色预警期间：电锅炉自主减排，确保重污染天气预警期间污染物排放量只降不增；天然气锅炉降低50%负荷（重点排污单位在每次预警启动前以预警发布前 10 个正常生产日日均产量为基准核算限产基数，明确限产措施及对应的污染物排放量（可基于在线监测数据核定，各污染物削减比例与对应工序停限产比例对应），非重点排污单位以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年秋冬季正常生产日总产量”三者日均值的最小值为基准核算限产基数；食品、饲料等民生保障企业经市级认定可实施自主减排）；其他锅炉/炉窑停产；停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
红色预警期间：电锅炉自主减排，确保重污染天气预警期间污染物排放量只降不增；其他锅炉/炉窑停产；停止使用国五及以下重型载货车辆进行运输，停止使用国三及以下非道路移动机械。
4.D级企业
黄色及以上预警期间：电锅炉自主减排，确保重污染天气预警期间污染物排放量只降不增；其他锅炉/炉窑停产；停止除纯电、氢燃料电池以外的运输车辆和非道路移动机械。
5.备注
针对短时间内难以停产的锅炉/炉窑，建议在重污染频发的秋冬季期间，提前调整生产计划，确保预警期间企业能够落实相应应急减排措施。
[bookmark: _Toc9647][bookmark: _Toc23753]（三）核查方法
1.电量分析：从电力公司调取企业用电量情况，分析历史预警期间电量变化，比对采取减排措施期间的用电量是否有明显下降趋势。
2.现场核查：重点核查企业炉窑投料设施、锅炉停限产情况，核查污染治理设施的运行稳定性。
3.台账核查：重点核查生产设施燃料使用量、生产负荷变化记录表；核查企业生产台账记录；核查企业涉气车间视频监控。
4.运输核查：调取厂区货运进出口视频监控记录，比对预警前后厂区汽车运输情况，检查是否符合要求；现场抽查运行车辆的随车清单、行驶证或登录机动车环保网等方式，核查排放标准是否符合要求。
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